[별표 16] <개정 2004.2.2, 2006.2.22> 총포의 검사기준(제50조제1항관련)
1. 성능개조여부 검사기준
구분	총종	검사항목	검사 및 합격기준
구조형식	총및포	1. 구조형식의 원형유지상태 검사	○구조형식의 변형이나 개조·손괴·부식 등의 결함이 없을 것
		2. 기관부 및 총신의 원형유지상태 검사	○기관부 및 총신의 대체 등의 변경이 없을 것
		3. 제조번호의 타각 유지상태 검사	○총기 제조번호의 타각, 변경 등의 결함이 없을 것
2. 제조 시제품 종합검사 및 제조품 안전검사 기준
구분	총종	검사항목	검사 및 합격기준
구조형식	엽총및사격총	1. 설계도면 일치여부	○허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 재질검사	○국가공인기관의 재질합격 규격품일 것
		3. 격발장치	○연속 자동격발식이 아닐 것
		4. 방아쇠압력	○방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1kg 이상일 것(사격총 제외)
		5. 안전장치	○안전장치의 결함이 없을 것
		6. 조준경 부착장치	○조준경을 부착할 수 있는 장치가 없을 것(공기총 제외)
		7. 제조총번 및 구경표시	○제조연도 및 번호 · 형식 · 구경표시 등이 되어 있을 것
		8. 연지탄의 에너지 및 탄속	○60J 이하일 것
		9. 공기압축실 시린다	○전체의 체적은 500㎤를 초과하지 아니할 것
		10. 공기총의 전체길이	○공기총의 전체길이는 80cm 내지 120cm일 것
		11. 총신과 압축실 시린다 재질	○이은 자리가 없고 180kg/㎠ 이상의 압력에 견딜 수 있는 재질로 할 것
		12. 탄창	○탄창은 6개 이하의 실탄 또는 금속성탄알을 장전할 수 있는 것일 것

		13. 총의 구경	○엽총의 번경은 12번경 이내일 것 ○공기총의 구경은 4.5mm～5.5mm인 것에 한하고, 산탄 공기총의 경우는 5.5mm～6.4mm일 것
	권총·소총	1. 설계도면 일치여부	허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 격발장치	연속 자동격발식이 아닐 것(경찰장비 제외)
		3. 방아쇠압력	방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1kg 이상일 것
		4. 조준경 부착장치	조준경을 부착할 수 있는 장치가 없을 것
		5. 제조총번 및 구경표시	제조연도 및 번호·형식·구경표시 등이 되어 있을 것
		6. 안전장치	안전장치에 결함이 없을 것
		7. 총의 구경	0.22"이상 0.38" 이하일 것
	마취종	1. 설계도면 일치여부	허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 격발장치	연속 자동격발식이 아닐 것(경찰장비 제외)
		3. 방아쇠압력	방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1kg이상일 것
		4. 조준경 부착장치	조준경을 부착할 수 있는 장치가 없을 것
		5. 제조총번 및 구경표시	제조연도 및 번호·형식·구경표시 등이 되어 있을 것
		6. 안전장치	안전장치에 결함이 없을 것
		7. 총열	총열에 강선이 없을 것
	가스발사총	1. 설계도면 일치여부	허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 격발장치	연속 자동격발식이 아닐 것(경찰장비 제외)
		3. 방아쇠압력	방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1kg 이상일 것
		4. 조준경 부착장치	조준경을 부착할 수 있는 장치가 없을 것

		5. 제조총번 및 구경표시	제조연도 및 번호 · 형식 · 구경표시등이 되어 있을 것
		6. 최대사거리	45°로 발사하여 추진용 캡슐이 떨어지는 지점이 25m이하일 것
		7. 총의구경	강선이 없는 것으로 16mm이내일 것
안전도(내압)시험	1. 강선총(라이플)	1. 기관부·약실 및 총열에 대한 내압시험	○구경별 총포의 종류에 적합한 실탄·공포탄(이하 "적합실탄"이라 한다)으로 계속 7발을 시험발사하여 팽창 또는 균열·파열 등의 결함이 없을 것
	2. 산탄총	1. 기관부 약실 및 총열에 대한 내압시험	○번경별 적합실탄(매그남탄 사용총은 매그남탄)으로 계속 5발을 시험 발사하여 팽창 또는 파열 등의 결함이 없을 것(약협을 포함한다)
	3. 공기총·공기 또는 가스압축식·가스 용수철식	1. 공기 또는 가스탱크의 내압시험	○180kg/㎠ 압력에 팽창이나 균열·파열 등의 결함이 없을 것
안전도(내압)시험	권총·소총	1. 기관부 약실 및 총열에 대한 내압시험	계속 6발을 시험발사하여 팽창 또는 균열·파열 등의 결함이 없을 것
		2. 낙하시험	1m높이에서 콘크리트 바닥에 떨어뜨려 파손 및 작동의 결함이 없을 것
성능시험		1. 발사시험	계속 6발을 시험발사하여 기계기능고장 및 불발이 없을 것
안전도(내압)시험	마취총	1. 총열 내압시험	계속 6발을 시험발사하여 팽창 또는 균열·파열 등의 결함이 없을 것
		2. 공기 또는 가스탱크의 내압시험	180kg/㎡ 압력에서 팽창이나 균열·파열 등의 결함이 없을 것
		3. 낙하시험	1m높이에서 콘크리트 바닥에 떨어뜨려 파손 및 작동의 결함이 없을 것
성능시험		1. 발사시험	계속 6발을 시험발사하여 기계기능고장 및 불발이 없을 것

안전도(내압)시험	가스발사총	1. 기관부 약실 및 총열에 대한 내압시험	계속 10발을 시험발사하여 팽창또는 균열·파열 등의 결함이 없을 것
		2. 낙하시험	1m높이에서 콘크리트 바닥에 떨어뜨려 파손 및 작동의 결함이 없을 것
성능시험		1. 발사시험	계속 10발을 시험발사하여 기계기능고장 및 불발이 없을 것