[별표 17]<신설 1987.1.16>
대형중기의 특별표지(제51조 관련)
구분	기준
1. 특별표지의 내용 2. 표지방법	가. 특별표지부착대상중기는 당해중기가 제51조 각호의 1에 해당한다는 내용을 기재한 표지판을 차체에 부착하여야 한다. 나. 특별표지부착대상중기는 당해중기의 식별이 쉽도록 특별도장을 하여야 한다. 다만, 최고속도가 시간당 35킬로미터미만인 중기의 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 특별표지부착대상중기는 운전석 내부의 보기쉬운 곳에 경고표지판을 부착하여야 한다. 가. 표지판 (1) 표지판의 크기 (가) 한가지 항목이 초과되는 중기의 경우 가로 481mm×세로100mm (예 시) : 전폭이 2.82m인 경우
		전폭 2.82m	▲
100mm
▼
◀		▶
481mm
	(나) 2가지 이상 항목이 초과되는 중기의 경우 : 가로 481mm×세로200mm하고, 총중량(축하중)·전폭·전고·전장 및 회전반경순으로 2항목만 표지한다. 이 경우 총중량과 축하중을 동시에 초과할 때에는 총중량만 표지한다. (예 시) : 총중량 및 전폭이 초과되는 경우
		총중량 45톤	▲
200mm
전폭 2.82m
▼
◀		▶
481mm
	(2) 표지판 및 문자의 색 (가) 중기의 본체에 페인팅이 가능한 경우에는 바탕을 흑색으로 하고, 문자 및 테두리는 흰색으로 페인팅한다. (나) 중기의 본체에 페인팅이 불가능한 경우 알미늄판(두께 4mm이상)을 사용하는 경우 : 문자 및 테두리는 알미늄원판으로 하고, 바탕은 음각부식후 흑색으로 페인팅한다. ○철판(두께 1mm이상)을 사용하는 경우 : 문자 및 테두리는 흰색으로 페인팅하고, 바탕은 흑색으로 페인팅한다. (3) 부착위치 및 부착매수 (가) 위 치 : 등록번호가 부착되어 있는 면에 부착하는 것을 원칙으로 하나 중기구조상 불가피한 경우는 중기의 좌·우측면에 부착할 수 있다. (나) 부착 또는 도색매수 : 중기의 등록번호표 부착매수와 동일하나 측면에 부착하는 경우는 좌·우 각 1매씩 부착한다. 나. 특별도장요령 (1) 범퍼가 있는 중기의 경우 : 전후범퍼를 흑·황색으로 야광교차 도색한다. (예 시) [그림 생략] (2) 범퍼가 없는 중기의 경우 중기등록번호표좌우(번호판 부착면의 좌·우 끝까지)를 흑·황색으로 야광교차 도색한다. (예 시) [그림 생략] 다. 경고표시판 (1) 크기 및 내용
					▲
	주 의 운전자 여러분 본 장비는 도로법에 정한 도로설계기준을 초과하므로 공로(公路)주행시에는 도로관리청의 허가를 받아 운행하거나, 동기준을 초과하지 않게 분해후 이동하지 않으면 처벌을 받게 됩니다. 국민의 재산인 도로를 보호하고 교통상의 안전을 도모하기 위하여 주의합시다
110 mm
▼
	◀		157mm		▶
	◀		165mm		▶
	(2) 표시판 및 문자의 색 (가) 표시판의 바탕은 흑색으로 하고 문자 및 테두리선을 흰색으로 하며 문자는 고딕체로 한다. (나) 재질은 두께 0.2mm의 비닐로 한다. (3) 부착위치 운전석 내부의 운전자가 보기 쉬운 곳에 부착한다.