■ 선박톤수의 측정에 관한 규칙 [별표 2] 선체주부의 분심점(제13조제1항관련)
구분	간격
기선으로부터 상방 1미터이하의 부분	0.5미터
기선으로부터 상방 1미터를 초과 3미터이하의 부분	1.0미터
기선으로부터 상방 3미터를 초과 5미터이하의 부분	2.0미터
기선으로부터 상방 5미터를 초과하는 부분	4.0미터