〔별표 2〕실태조사 및 수질분석 방법

실태조사는 조사지점 및 배출시설 선정, 시료채취 및 보관, 배출시설 자료수집, 시료 수질분석 등으로 이루어진다.

1. 조사지점 및 배출시설 선정

가. 선정대상

① 개별사업장 : 조사대상 물질의 제조, 사용, 취급 등으로 해당 물질 배출가능성이 높은 업종 및 이에 속한 시설

② 공공하·폐수처리시설 : 조사대상 개별사업장의 폐수를 직․간접으로 처리하는 등 연관성이 있는 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설

③ 공공수역(공단천) : 조사대상 개별사업장 및 공공하·폐수처리시설의 방류수가 직․간접적으로 유입되거나, 해당지역의 대표성이 있는 지점

나. 세부 선정기준

① 개별사업장 선정기준

- 국내 및 외국의 화학물질 유통/배출량 자료(TRI 등)에서 해당물질의 제조, 사용 및 수계배출량이 많은 업종과 이에 속한 사업장

- 국내외 배출현황자료가 없는 경우, 외국의 관련 자료(US ATSDR의 개별 화학물질 Profile 등)를 참조하여 검출가능성이 높은 업종과 이에 속한 사업장

- 기존 조사에서 해당물질이 검출된 사례가 있는 업종과 이에 속한 사업장

② 공공하․폐수처리시설 선정기준

- 조사대상 사업장 또는 해당 업종이 입주한 산단지역의 공공하·폐수처리시설

- 지역 및 수계별 분포, 규모 등을 고려하여 조사 대표성을 가진 공공하·폐수처리시설

③ 공공수역(공단천) 선정기준

- 조사대상 개별사업장 및 공공하·폐수처리시설의 방류수가 최종 직․간접적으로 배출되거나, 해당 지역을 대표할 수 있는 지점

- 계절별 수질 및 수량의 변동이 적어 안정적으로 시료채취가 가능한 지점

2. 시료채취 및 보관 방법

① 시료의 채취 및 보관방법은 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 「수질오염공정시험기준」의 “시료의 채취 및 보존방법”에 따른다.

② 해당 방법이 규정되어 있지 않거나 적용할 수 없는 경우, 국내외에서 공인된 방법을 준용한다.

3. 시설 자료 수집

① 현장조사 시 면담, 자료수집, 설문서 작성 등을 통해 해당 사업장의 폐수 배출현황과 폐수처리처리 현황 등을 파악한다.

- 사업장 규모․위치․업종 등 일반현황, 주요 폐수배출공정(생산공정 포함)

- 주요 폐수처리공정 및 수질측정 자료

- 폐수처리시설 허가서 또는 신고필증의 사본 등

4. 수질분석방법

① 시료의 분석은 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른「수질오염공정시험기준」에서 규정되어 있는 분석방법을 따른다.

② 별도로 정한 국내 시험분석방법이 없는 경우, 외국에서 정한 방법이나 국제적으로 공인된 시험법을 준용한다.