■ 잔류성오염물질 관리법 시행규칙 [별표 2] <개정 2019. 4. 17.>
잔류성오염물질 함유량 기준(제3조 관련)
잔류성오염물질	함유량 기준
영 별표 1 제1호부터 제8호까지, 제10호, 제13호부터 제16호까지, 제20호 및 제22호에 해당하는 잔류성오염물질	리터당 0.1나노그램
폴리클로리네이티드비페닐	가. 액체상태의 물질: 리터당 0.05밀리그램 나. 액체상태 외의 물질 1) 금속판 등 기름을 흡수하지 않는 평면형태의 물질: 100제곱센티미터당 0.05마이크로그램 2) 구리선 등 기름을 흡수하지 않는 비평면형태의 물질: 킬로그램당 0.005밀리그램 3) 그 밖의 물질: 용출액 리터당 0.0005밀리그램
다이옥신(퓨란을 포함한다)	가. 액체상태의 물질: 리터당 100피코그램 티이큐(pg-TEQ) 나. 고체상태의 물질: 그램당 3나노그램 티이큐(ng-TEQ)
비고 1. 잔류성오염물질의 함유량의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 공정시험기준을 따른다. 2. 영 별표 1 제30호에 따라 고시된 물질에 대한 잔류성오염물질 함유량 기준은 환경부장관이 정하여 고시한다.