【별표 3】롤러기 급정지장치의 성능기준(제7조 관련)

번호

구  분

내  용

1

급정지장치의 종류

급정지장치의 종류는 조작부의 설치 위치에 따라 표 1과 같이 구분한다.

〈표 1〉조작부의 설치 위치에 따른 급정지장치의 종류

종 류	설치위치	비 고
손조작식	밑면에서 1.8미터 이내	위치는 급정지장치의 조작부의 중심점을 기준
복 부 조 작 식	밑면에서 0.8미터 이상 1.1미터 이내
무 릎 조 작 식	밑면에서 0.6미터 이내

2

일반요구사항

급정지장치의 일반요구사항은 다음 각 목의 사항에 적합하여야 한다.

가. 작동이 원활하여야 한다.

나. 견고하게 설치되어야 한다.

다. 조작부는 긴급 시에 근로자가 조작부를 쉽게 알아볼 수 있게 하기 위해 안전에 관한 색상으로 표시하여야 한다.

라. 조작부는 그 조작에 지장이나 변형이 생기지 않고 강성이 유지되도록 설치하여야 한다.

마. 조작부에 로프를 사용할 경우는 KS D 3514(와이어로프)에 정한 규격에 적합한 직경 4밀리미터 이상의 와이어로프 또는 직경 6밀리미터 이상이고 절단하중이 2.94킬로뉴턴(kN) 이상의 합성섬유의 로프를 사용하여야 한다.

바. 조작부의 설치위치는 표 2의 사항을 만족하며 수평안전거리가 반드시 확보되어야 한다.

사. 조작스위치 및 기동스위치는 분진 및 그 밖의 불순물이 침투하지 못하도록 밀폐형으로 제조되어야 한다.

아. 급정지장치의 조작스위치, 전자개폐기, 제어용 계전기 및 제동모터는 한국산업표준(KS) 시험에 합격하거나 또는 이와 동등하다고 인정되는 제품을 사용하여야 한다.

자. 제동모터 및 그 밖의 제동장치에 제동이 걸린 후에 다시 기동스위치를 재조작하지 않으면 기동될 수 없는 구조이어야 한다.

3

절연저항

절연저항 값은 5메가옴 이상 이어야 한다.

4

내전압

내전압시험 후 이상이 없어야 한다.

5

무부하

동작에서

급정지거리

무부하동작에서의 급정지거리는 표 2와 같이 한다.

〈표 2〉앞면 롤러의 표면속도에 따른 급정지거리

앞면 롤러의 표면속도(m/min)	급 정 지 거 리
30 미만	앞면 롤러 원주의 1/3 이내
30 이상	앞면 롤러 원주의 1/2.5 이내

이때 표면속도의 산식은

[eqn: V= {pi BULLET D BULLET N} over {1,000} (m/min)]

V:  표면속도

Ｄ: 롤러 원통의 직경(㎜)

Ｎ: 1분간에 롤러기가 회전되는 수(rpm)