[별표 3]
유독물영업자의 취급시설기준(제17조 본문 관련)
업종별	시설	기준
1. 유독물제조업 및 유독물사용업	제조 및 사용 시설	가. 바닥은 불침투성이고 해당 유독물에 견딜 수 있는 자재로 되어 있어야 한다. 나. 폭발ㆍ화재 등의 사고를 예방하는데 필요한 안전장치(예시: 조절기, 경보기 등)를 갖추어야 한다. 다. 유독물을 취급하는 시설 및 장소에는 유독물이 외부로 유출되거나 지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있도록 유독물의 특성에 맞는 시설(예시: 국소배기장치, 집진시설, 배수설비 및 집수설비 등)을 설치하여야 한다.
	보관시설 또는 저장시설(보관ㆍ저장업 영업자에게 위탁 보관하는 경우를 제외한다)	가. 기구 및 장비 1) 소화기 및 취급하는 유독물의 특성에 맞는 개인보호장구(예시: 방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의 및 보호안경 등)를 비치하여야 한다. 2) 유독물을 중화ㆍ흡착ㆍ희석하거나 회수할 수 있는 방제약품이나 자재를 비치하여야 한다. 나. 보관시설 설치기준 1) 바닥은 불침투성이고 해당 유독물에 견딜 수 있는 자재로 되어 있어야 한다. 2) 적절한 환기시설이 갖추어져야 하며, 유독물의 특성에 맞는 적정한 온도 및 습도의 유지 여부를 감시할 수 있는 온도계 및 습도계를 갖추어야 한다. 다만, 옥외에 노출된 경우에는 제외한다. 3) 종류가 다른 유독물은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관할 수 있어야 한다. 4) 보관시설 출입문에는 잠금장치와 다음과 같은 보안시설을 갖추어야 하며, 입구에는 법 제29조제2항에 따른 표시를 하여야 한다. 가) 옥내 보관시설 중 창문이 있는 경우 창문에는 보호철망이 있어야 한다.
		나) 옥외 보관시설에는 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있는 울타리 등을 설치하여야 한다. 5) 보관시설 안에 선반 등 구조물을 설치하는 경우 하중ㆍ풍력 등에 대하여 안전하도록 지반에 견고하게 고정하여야 한다. 6) 옥내 보관시설에서 유독물을 취급할 때에는 유독물이 외부로 유출되거나 지하로 스며들거나 흩날리는 것을 방지할 수 있는 시설(예시: 국소배기장치, 집진시설, 배수설비 및 집수설비 등)을 설치하여야 한다. 다만, 온도변화에 따른 형태 변형이나 외부로 유출될 우려가 없는 비수용성 고체상태인 유독물(분말이나 미립자 형태의 것은 제외한다)의 경우에는 그러하지 아니하다. 7) 옥외 보관시설에는 유독물이 지하로 스며들지 아니하도록 배수시설 및 집수설비를 설치하고 누출된 유독물이 보관시설 밖으로 유출되지 아니하도록 방류벽을 설치하고 누출된 유독물을 회수할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 비수용성 고체상태인 유독물(분말이나 미립자 형태의 것은 제외한다)의 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 저장시설 설치기준 1) 저장시설 및 그 부속설비는 저장물질로 인한 부식 등에 견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다. 2) 저장시설에 연결된 주입구 밸브는 유독물을 채우거나 비울 때를 제외하고 항상 닫힘 상태를 유지하도록 설치하여야 한다. 3) 저장물질의 양과 상태를 항상 점검할 수 있는 장치(예시: 액위계(液位計) 또는 유량계 등)를 설치하여야 한다. 4) 저장시설 또는 그 입구에 법 제29조제2항에 따른 표시를 하여야 한다. 5) 저장시설의 주변에 방류벽 등을 설치하여 누출 사고 시 인근지역으로 확산되는 것을 방지하여야 하며, 저장탱크 및 배관시설을 부득이 지하에 매설하는 경우에는 지하누출 여부를 확인할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.
	운반차량(유독물운반업 영업자에게 위탁 운반하는 경우를 제외한다)	유독물을 스스로 운반하는 경우에는 유독물 운반업의 기준에 적합한 운반차량을 갖추어야 하며, 유독물 운반업의 기준에 따른 장비 등을 차량에 비치하여야 한다.
	그 밖의 시설	가. 액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다. 나. 유독물의 이송배관ㆍ접합부ㆍ밸브 등 관련 설비는 누출을 방지할 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.
2. 유독물 판매업	보관ㆍ저장시설(보관ㆍ저장업 영업자에게 위탁 보관하는 경우를 제외한다)	유독물제조업의 보관시설 또는 저장시설의 시설기준과 같다.
	운반차량(유독물운반업 영업자에게 위탁운반하는 경우를 제외한다)	유독물운반업의 운반차량의 기준과 같다.
	그 밖의 시설(보관ㆍ저장업 영업자에게 위탁 보관하는 경우를 제외한다)	유독물제조업의 그 밖의 시설기준과 같다.
3. 유독물 보관ㆍ저장업	보관시설 또는 저장시설	유독물제조업의 보관시설 또는 저장시설의 시설기준과 같다.
	그 밖의 시설	유독물제조업의 그 밖의 시설기준과 같다.
4. 유독물 운반업	운반차량 및 장비	가. 운반차량 1) 고체상태의 유독물, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유독물을 운반하는 경우: 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차 2) 액체상태의 유독물(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우: 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차 나. 장비 1) 차량에는 삽 및 개인보호장구(예시: 유독물의 특성에 맞는 보호장갑, 보호장화, 보호의(保護依) 등) 등을 2개 이상 비치하여야 한다. 2) 차량에는 유독물의 명칭, 함량, 수량 및 해당 유독물에 대한 방재요령을 기재한 카드를 비치하여야 한다.
비고: 유독물영업자가 갖추어야 할 기구 및 장비는 취급하는 화학물질에 따라 적합한 종류를 선택하고 방제투입 예상인원을 고려하여 충분한 수량을 확보하되, 법 제39조제1항에 따라 자체방제계획을 수립하는 자는 그 계획에 따른다.