[별표 3] <개정 2014.7.8>

점검기록표(제26조의5 관련)

작동기능점검의 기록표

2. 종합정밀점검의 기록표

※ 비고: 점검기록표의 규격은 다음과 같다.

가. 규격: 원지름 130mm

나. 재질: 유포지(스티커), 아트지(스티커)

다. 메인컬러

1) 종합정밀점검: 파랑 PANTONE 279C

2) 작동기능점검: 연두 PANTONE 376C

다. 글씨체 (크기)

1) 소방시설 점검기록표: 옥션고딕 Bold (28pt)

2) 본문타이틀: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30 (12pt)

본문내용: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 20 (12pt)

3) 하단내용: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30+20 (10pt)

가) 「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」은 두께 30

나) 나머지 내용은 두께 20

4) 대상명: Yoon 가변 윤고딕300s 두께: 30 (18pt)