【별표 4】연삭기 덮개의 성능기준(제9조 관련)

번호

구  분

내  용

1

종류

연삭기 덮개의 종류는 표 1과 같이 한다.

〈표 1〉덮개의 종류

종 류	구 조
기계식 연삭기 덮개	주판과 측판 또는 주판 구성품
탁상용 연삭기 덮개	주판과 측판, 워크레스트, 조정편
휴대용 연삭기 덮개	주판과 측판 또는 주판, 측판의 일체형

2

일반구조

연삭기 덮개의 일반구조은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 덮개에 인체의 접촉으로 인한 손상위험이 없어야 한다.

나. 덮개에는 그 강도를 저하시키는 균열 및 기포 등이 없어야 한다.

다. 탁상용 연삭기의 덮개에는 워크레스트 및 조정편을 구비하여야 하며, 워크레스트는 연삭숫돌과의 간격을 3밀리미터 이하로 조정할 수 있는 구조이어야 한다.

라. 각종 고정부분은 부착하기 쉽고 견고하게 고정될 수 있어야 한다.

3

재료

연삭기 덮개의 재료는 다음 각 목과 같이 한다.

가. 덮개 재료는 인장강도 274.5메가파스칼(㎫) 이상이고 신장도가 14퍼센트 이상이어야 하며, 인장강도의 값(단위: ㎫)에 신장도(단위: %)의 20배를 더한 값이 754.5 이상이어야 한다. 다만, 절단용 숫돌의 덮개는 인장강도 176.4메가파스칼 이상, 신장도 2퍼센트 이상의 알루미늄합금을 사용할 수 있다.

나. 덮개 재료는 국가공인시험기관의 시험성적서를 제출받아 확인하여야 한다. 다만, 재료성적서를 제조사가 입증하는 경우에는 증명서류로 대체할 수 있다.

4

연삭기덮개의 각도

연삭기 덮개의 각도는 그림 1과 같이한다.

	① 일반연삭작업 등에 사용하는 것을 목적으로 하는 탁상용 연삭기의 덮개 각도
	② 연삭숫돌의 상부를 사용하는 것을 목적으로 하는 탁상용 연삭기의 덮개 각도
	③ ① 및 ② 이외의 탁상용 연삭기, 그 밖에 이와 유사한 연삭기의 덮개 각도
	④ 원통연삭기, 센터리스연삭기, 공구연삭기, 만능연삭기, 그 밖에 이와 비슷한 연삭기의 덮개 각도

	⑤ 휴대용 연삭기, 스윙연삭기, 스라브연삭기, 그 밖에 이와 비슷한 연삭기의 덮개 각도
	⑥ 평면연삭기, 절단연삭기, 그 밖에 이와 비슷한 연삭기의 덮개 각도

〈그림 1〉연삭기 덮개의 각도

5

연삭기 덮개의

두께

가. 연삭숫돌의 사용 주속도에 따라 덮개두께(압연강판인 경우)는 표 1의 값 이상이어야 한다. 다만, 회주철의 경우 압연강판 두께의 값에 4를 곱한 값 이상, 가단주철의 경우 압연강판 두께의 값에 2를 곱한 값 이상, 탄소강주강품은 압연강판 두께에 1.6을 곱한 값 이상이어야 한다.

〈표 1〉연삭숫돌의 사용 주속도에 따른 덮개두께

연삭숫돌의 최고사용주속도 (단위: m/분)	연삿숫돌의 두께 (단위: ㎜)	연삭숫돌의 직경(단위: ㎜)
		150 이하	151～305	306～405	406～510	511～610	611～760	761～1,250 이하
		A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B
2,000 이하	50이하 51～100 101～150 151～205 206～305 306～405 406～510 이하	1.6 1.6 1.9 1.6 2.3 1.6 - - - -	2.3 1.9 2.3 1.9 3.1 2.7 3.9 3.5 4.5 4.3 - -	3.1 2.3 3.1 2.3 3.9 3.1 5.5 4.5 5.5 4.5 7.0 6.3 -	3.9 3.1 4.5 3.9 6.3 3.9 6.3 4.5 6.3 4.5 7.9 6.3 8.7 7.0	5.5 3.9 6.3 3.9 7.0 4.5 7.0 4.5 7.0 4.5 8.0 6.3 8.7 7.0	6.3 4.5 7.0 4.5 7.9 5.5 7.9 5.5 7.9 5.5 9.0 6.7 9.5 8.7	7.9 6.3 8.7 6.3 9.5 7.9 9.5 7.9 9.5 7.5 11.0 8.7 12.7 10.0
2,000 초과 3,000 이하	50이하 51～100 101～150 151～205 206～305 306～405 406～510 이하	2.2 1.6 2.4 1.6 3.2 1.6 - - - -	4.2 3.4 4.4 3.8 5.8 4.9 7.0 5.6 8.0 6.9 - -	4.5 3.8 5.4 4.2 6.3 5.4 8.8 7.0 9.3 7.7 10.5 9.4 -	5.5 4.4 6.6 5.5 8.3 6.0 9.4 7.0 9.9 7.7 12.0 9.9 13.0 11.0	6.6 4.9 7.7 5.5 8.8 6.6 10.0 7.0 10.5 7.7 12.5 9.9 13.0 11.0	7.7 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 10.5 7.8 11.0 8.3 13.6 10.8 14.5 12.7	10.0 7.7 10.5 7.7 12.0 9.7 13.0 10.0 14.5 11.0 17.0 13.0 19.0 16.0
3,000 초과 4,800 이하	50이하 51～100 101～150 151～205 206～305 306～405 406～510 이하	3.1 1.6 3.1 1.6 4.7 1.6 - - - -	7.9 6.3 9.5 7.9 11.0 9.0 12.7 9.5 14.0 11.0 - -	7.9 6.3 9.5 7.9 11.0 9.5 14.0 11.0 15.8 12.7 15.8 14.0 -	7.9 6.3 9.5 7.9 11.0 9.5 14.0 11.0 15.8 12.7 19.0 15.8 20.0 17.4	7.9 6.3 9.5 7.9 14.0 9.5 14.0 11.0 15.8 12.7 19.0 15.8 20.0 17.4	9.5 7.9 9.5 7.9 11.0 9.5 14.0 11.0 15.8 12.7 20.0 17.4 22.0 19.0	12.7 9.5 12.7 9.5 17.5 12.0 19.0 12.7 22.0 15.8 26.9 20.0 30.0 23.8

주) Ａ: 덮개의 주판  Ｂ:　덮개의 측판

나. 특수한 경우의 연삭기 덮개의 두께는 다음 세목의 값 이상이어야 한다.

1) 이음매 없는 1장의 압연강판의 경우

〈표 2〉이음매 없는 1장의 압연강판의 덮개두께

연삭숫돌의 최고사용 원주속도(단위: m/min)		2,000 이하				2,000초과 3,000 이하
연삭숫돌의 두께 (단위: ㎜)		32 이하		33～50 이하		32 이하		33～50이하
덮개판의 구분		A	B	A	B	A	B	A	B
연삭숫돌 의 직 경 (단위: ㎜)	125 이하 126～150 151～205 206～255 256～305 306～355	1.6 1.6 1.8 2.0 2.3 3.0	1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2.3	- - - 2.0 2.3 3.0	- - 1.6 1.8 2.3	1.6 2.2 2.6 3.2 3.2 4.0	1.6 1.6 1.6 2.0 2.3 2.8	- - - 3.0 3.2 4.0	2.0 2.3 2.8

주) A: 덮개의 주판, B: 덮개의 측판

2) 옵셋형 숫돌 중 직경이 230밀리미터 이하의 경우

〈표 3〉옵셋형 숫돌 중 직경이 230㎜ 이하의 덮개두께

연삭숫돌의 최고사용 표면속도(단위: m/분)	연삭숫돌의 두께 (단위: ㎜)	덮개두께 (단위: ㎜)
4 300 이하	10 이하	1.6
	11～20 이하	2.3
4 300초과 4 800 이하	10 이하	2.0
	11～20 이하	2.3

3) 절단용 연삭기 중 최고원주속도가 분당 4,800미터 이하의 경우

〈표 4〉절단용 연삭기 중 최고원주속도 4,800m/분 이하의 덮개두께

연삭숫돌의 두께(단위: ㎜)		6 이하		7～13 이하
덮개판의 부분		A	B	A	B
연삭기숫돌 의 직 경 (단위: ㎜)	205 이하 206～305 306~510 511～760 761～915	1.6 2.0 2.5 4.0 5.0	1.2 1.6 2.0 2.8 4.0	2.0 2.3 3.2 5.0 6.3	1.6 1.8 2.5 3.2 5.0

주) A: 덮개의 주판, B: 덮개의 측판

4) 절단용 연삭기덮개가 알루미늄 재료인 경우

- 제5호가목의 압연강판 두께의 값에 아래 계수를 곱하여 얻은 값 이상일 것

〈표 5〉알루미늄 재료인 경우의 계수

알루미늄의 인장강도 (단위: N/㎟)	18 이상～ 23 미만	23 이상～ 32 미만	32 이상
계수	29.4	24.5	19.6

5) 밴드형 덮개의 경우

〈표 6〉밴드형 덮개의 경우 덮개두께

연삭숫돌의 직경 (단위: ㎜)	205 이하	206～610	611 이상
덮개 두께 (단위: ㎜)	1.7	3.2	6.3

6

추가표시

자율안전확인 연삭기 덮개에는 규칙 제121조(자율안전확인의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 사항을 추가로 표시하여야 한다.

가. 숫돌사용 주속도

나. 숫돌회전방향