[별표 4]

유독물의 관리기준(제24조 관련)

1. 공통사항

가. 유독물을 제조, 수입, 판매, 보관ㆍ저장, 운반 또는 사용하는 자(이하 "취급자"라 한다)는 사업장 안에서 유독물을 보관ㆍ저장 및 취급하는 장소의 바닥에 유독물이 유출되어 지하로 침투하는 것을 방지할 수 있도록 다음과 같이 조치하여야 한다.

1) 사업장 바닥면은 합성수지, 방수콘크리트 등 취급하는 유독물에 내구성을 가진 재료로 피복하는 등 유독물이 침투되지 아니하도록 하여야 한다.

2) 배수로나 집수조 등이 막히거나 물이 고여 있지 아니하도록 하여야 하며, 유출된 유독물은 빠른 시간 내에 회수하여 적절한 방법으로 처리하여야 한다.

나. 취급자는 유독물의 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련설비의 부식 등으로 인한 누출 여부를 주기적으로 점검ㆍ관리하여야 한다.

다. 유독물영업자 및 취급제한ㆍ금지물질영업자는 해당 시설 및 장비를 제17조 및 제33조의 기준에 적합하게 유지하여야 한다.

라. 유독물영업자 및 취급제한ㆍ금지물질영업자는 유독물관리자로 하여금 종업원에 대한 교육 및 지도ㆍ감독을 하도록 하고, 유독물 관련 시설 및 장비에 대한 점검을 주 1회 이상 실시하고 손상된 경우에는 이를 보수하여야 한다.

2. 유독물 취급과정 관리

가. 유독물을 제조ㆍ사용하는 자는 그 과정에서 다음과 같은 안전관리 및 적정관리를 실시하여야 한다.

1) 제조ㆍ사용시설의 안전밸브나 파열판은 항상 정상적으로 작동할 수 있도록 관리하여야 한다. 안전밸브나 파열판의 외면(시설에 접촉하지 아니하는 면을 말한다)이 대기에 노출되어 있는 때에는 빗물이나 이물질이 투입되지 아니하도록 하여야 한다.

2) 제조ㆍ사용시설의 온도ㆍ압력계기는 실제 온도ㆍ압력과 동일한 값을 지시하도록 하여야 한다.

3) 제조ㆍ사용시설의 조절기 및 경보기 등 안전장치는 항상 정상적으로 작동할 수 있도록 유지하여야 하며, 안전장치가 고장 난 상태에서 운전되어서는 아니 된다.

나. 액체 유독물의 증기 및 기체 유독물 또는 분말이나 미립자 형태의 고체상태의 유독물이 체류하거나 비산할 우려가 있는 장소에서 해당 물질을 취급하는 자는 해당 유독물에 적합한 개인보호장구를 착용하여야 한다.

1) 눈이나 피부 등에 자극성이 있는 유독물을 취급할 때는 보호안경, 보호의(保護衣), 보호장갑, 보호장화 등을 착용하여야 한다.

2) 흡입독성의 유독물을 취급할 때에는 해당 유독물 특성에 따른 호흡용보호구를 착용하여야 한다.

다. 물과 반응할 수 있는 유독물을 취급하는 경우에는 물과의 접촉을 피하도록 관리하여야 한다.

라. 보관시설을 보유하고 있는 경우 유독물을 직접 사용하는 작업장 안에는 하루에 투입하는 최소한의 양을 보관하여야 한다. 이 경우 해당 유독물은 일정한 장소에 안전하게 보관ㆍ사용하고 용기 또는 포장의 유독물 표시는 잘 보일 수 있도록 하여야 한다.

마. 유독물을 판매하는 자가 사업장에 유독물을 진열ㆍ보관할 때에는 판매에 필요한 최소량(유독물 500킬로그램 이하, 취급제한금지물질 100킬로그램 이하)을 진열ㆍ보관하여야 한다. 다만, 보관ㆍ저장시설을 보유하지 않은 판매업자는 진열ㆍ보관할 수 없다.

3. 유독물 보관 및 저장관리

가. 취급자는 저장시설 및 그 부속 설비 등이 부식되지 아니하도록 도장 등의 조치를 하고, 부식ㆍ손상ㆍ노후되어 유독물이 외부로 유출되지 아니하도록 유지ㆍ관리하여야 한다.

나. 취급자는 유독물의 보관용기에 붙어있는 유독물 표시가 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 하며 잘 보이도록 하여야 한다.

다. 취급자는 고체유독물의 용기를 가능한 한 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐상태로 보관하여 유독물 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.

라. 취급자는 유독물보관시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 창고관리자가 관리하여야 한다.

마. 취급자는 저장ㆍ보관시설의 유독물의 출입양을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 하여야 한다. 다만, 저장시설 등이 사용처와 직접 연결되어 기계장치에 의하여 수시 출고 또는 입고되거나 단위포장 또는 용기에서 소량씩 나누어 수시로 사용하는 경우에는 1일 단위로 재고량을 정리할 수 있다.

바. 종류가 다른 유독물이나 다른 화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경우에는 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하되, 상호간에 적절한 간격을 두어 보관하여야 한다.

사. 보관 및 저장시설 내에서 유독물이 누출되어 혼합됨으로 인하여 위해성이 증가할 우려가 있는 경우에는 함께 보관하거나 저장하지 아니하여야 한다.

아. 옥내보관시설 내에 유독물을 보관하는 경우에는 해당 유독물에 적정한 온도와 습도를 유지하도록 조치하여야 한다.

자. 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 유독물을 보관ㆍ저장하는 시설 주변에 설치된 방류벽, 배수로 및 집수조 등에 물이 괴었을 때는 지체 없이 배출하도록 하여야 한다.

차. 유독물과 음식물, 농산물, 수산물 또는 축산물을 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 아니 된다.

4. 유독물의 운반관리

가. 탱크로리ㆍ트레일러 등 유독물을 운반하는 장비는 부식ㆍ손상ㆍ노후화되지 아니하도록 유지ㆍ관리하고, 이들의 안전을 확인한 후에 유독물을 이송하여야 하며, 주 1회 이상 정기적으로 점검하고 그 결과를 기록ㆍ비치하여야 한다.

나. 기체 유독물을 이송하는 중에는 이송 유독물의 압력 및 유량을 항상 감시하여야 하며, 액체 또는 고체 유독물을 이송하는 때에는 해당 유독물의 용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 확인하여야 한다.

다. 고체상태의 유독물을 운반하는 자가 트럭으로 운반하는 때에는 밀폐용기에 유독물을 수납하거나 밀폐된 적재함을 사용하여야 하고, 음식물 또는 농ㆍ수ㆍ축산물과 함께 운반하여서는 아니된다.

라. 유독물 운반업무 책임자는 유독물을 1회 5,000㎏ 이상 운반하는 때에 다음의 내용이 포함된 운반계획을 미리 작성하여 운반자, 운전기사 또는 호송자가 이를 숙지하여 휴대조치 하도록 하여야 하며, 그 원본은 운반업무 책임자가 있는 사업소에 비치하여야 한다.

1) 운반차량이 통과할 도로(예비도로 1개를 포함한다)의 선정: 도로는 가능한 한 강ㆍ하천 등 전복사고 등으로 수질오염을 유발하지 아니할 수 있는 곳을 선정한다.

2) 선정된 도로에서 가까운 행정기관의 내역 작성ㆍ보유: 법 제40조제2항에 따른 유독물사고 시 신고하여야 할 행정기관의 명칭ㆍ전화번호ㆍ주소ㆍ위치도 등을 작성하여 사고 시 신고 이행에 대비한다(상수원수 취수장에 인접한 하천을 통과하는 경우에는 취수장을 포함한다).

3) 운반사고 시 신속하게 신고를 하기 위한 장비 휴대: 유독물 운반차량의 전복사고 시 인근 행정기관 및 취수장 등에 신속하게 신고하기 위하여 휴대용전화기 등을 운전자가 휴대하여야 한다.

마. 운반업무 책임자는 유독물을 운반하기 전에 운반자에게 운반계획에 대한 교육을 시키고, 운반 중 과속예방 등 안전운전을 준수하도록 하여 차량 전복사고 등을 예방하여야 한다.