■ 선박톤수의 측정에 관한 규칙 [별표 6] 형깊이에서 빼는 값(제36조관련)
수선간장 (미터)	수치	수선간장 (미터)	수치	비고
24이하	0.44	330	7.71	1. 수선간장이 이표에서 정하는 것의 중간에 있는 경우는 1차보간법에 의하여 산정한 값으로 한다. 2. 수선간장이 350미터를 초과하는 선박에 있어서는 다음의 산식에 의하여 산정한 값으로 한다. 3. 8.07+0.018×(LPP-350) 이 경우에 있어서 LPP는 수선간장(미터)
30	0.49	340	7.89
40	0.60	350	8.07
50	0.74
60	0.93
70	1.14
80	1.39
90	1.68
100	1.97
110	2.33
120	2.69
130	2.98
140	3.28
150	3.57
160	3.85
170	4.14
180	4.42
190	4.68
200	4.93
210	5.18
220	5.42
230	5.66
240	5.88
250	6.10
260	6.32
270	6.53
280	6.73
290	6.93
300	7.13
310	7.32
320	7.51