[별표 6의10] <신설 2014.6.10>

후퇴등의 설치 및 광도기준(제39조제3호 관련)

1. 후퇴등의 설치기준

가. 설치위치

1) 높이

후퇴등의 발광면은 공차상태에서 지상 250밀리미터 이상 1,200밀리미터 이내일 것

2) 길이

제39조제1호 단서에 따라 추가적으로 설치할 경우 자동차의 뒷면 또는 옆면에 설치할 것

나. 관측각도

1) 후퇴등의 발광면은 상측 15도ㆍ하측 5도ㆍ내측 및 외측 45도 이내에서 관측 가능할 것. 다만, 추가적으로 설치할 경우 내측은 30도 이내에서 관측 가능해야 한다.

2) 추가적으로 옆면에 설치할 경우 자동차 중심축으로부터 측면으로 10±5도에 설치할 것

다. 방향

1) 후퇴등의 비추는 방향은 후방일 것

2) 추가적으로 옆면에 설치할 경우 자동차 중심축으로부터 측면으로 15도 이내를 비출 것

라. 작동조건

1) 원동기의 시동 또는 정지장치가 원동기를 작동시킬 수 있는 위치에 있고, 자동차 변속장치가 후퇴위치인 경우에만 점등될 것

2) 차폭등ㆍ후미등ㆍ끝단표시등ㆍ옆면표시등ㆍ번호등이 점등되지 않을 경우 추가적으로 설치된 후퇴등도 점등되지 아니할 것

3) 아래의 기준을 만족할 경우 옆면에 설치된 후퇴등은 전방으로 자동차의 속도가 10km/h까지 점등할 수 있다.

가) 후퇴등은 별도의 스위치에 의해 수동으로 점등ㆍ소등이 가능한 구조

나) 변속장치가 후퇴위치에서 해제되더라도 점등상태가 유지되는 구조

다) 차량 속도가 10km/h를 초과할 경우 별도 스위치의 위치와 상관없이 자동으로 소등되고, 재작동전까지 소등상태가 유지되는 구조

마. 표시장치

작동상태를 알려주는 표시장치를 설치할 수 있다.

2. 후퇴등의 광도기준

가. 최대광도

측정점 및 측정구역(각도)	광도(칸델라)
H선 윗부분	300 이하
H-H～5D	600 이하
5D 아랫부분	8,000 이하

나. 측정점 및 측정구역의 최소광도

측정점 및 측정구역(각도)		광도(칸델라)
10U	10L, 10R	10 이상
	V	15 이상
5U	45L, 45R	15 이상
	10L, 10R	20 이상
	V	25 이상
H, 5D	45L, 45R	15 이상
	30L, 30R	25 이상
	10L, 10R	50 이상
	V	80 이상

주)

양산자동차 후퇴등의 광도기준은 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 4개의 시험품 중 1개 이상은 제2호가목 및 나목에 만족하여야 한다.