[별표 7]<개정 1987.1.16>

중기검사기준

1. 공통사항

가. 등록번호표의 봉인 및 각자 여부

나. 소화기의 부착여부

다. 외관 도장

라. 구조변경, 개조여부 및 그 적정여부

마. 규격 등

바. 연료소모량의 적정여부 : 일정기준년수를 초과한 중기에 한하여 연료소모량검사를 시행하며 기종별 일정기준년수, 적정연료소모기준 및 검사방법등 연료소모량검사에 관하여 필요한 사항은 검사대행자의 검사업무규정에 따로 정한다.

2. 원동기

가. 원동기 형식

나. 원동기 성능

(1) 시린다의 압축상태와 잡음의 적부

(2) 폭발연소 상태 양부

(3) 각부의 파손 또는 변형, 과도 마도, 사용가능 여부

(4) 각부의 조정 체결상태 양부

다. 방열기

(1) 원동기의 냉각상태 양부와 냉각장치의 적정여부

(2) 냉각제의 누설여부

라. 전기장치

(1) 배전선의 연결상태 양부와 누전 탈선여부

(2) 축전지의 파손여부와 성능의 양부

(3) 발전기의 성능 양부와 도선의 누전 여부

(4) 전류 및 전압조절장치, 안전장치의 양부

마. 윤활장치

(1) 급유상태 양부

(2) 윤활유의 누설여부

바. 연료공급장치

(1) 기화기의 성능 양부

(2) 연료 펌프 및 분사기의 양부

(3) 연료의 누설 여부

사. 시동장치

(1) 시동전등기의 양부

(2) 시동장치의 양부

아. 공기압축기(소형 부수물일 경우)

(1) 압축압력의 적정여부

(2) 압축공기의 누설여부

(3) 공기의 도관 및 탱크의 안전여부

3. 하체부

가. 후레임 또는 주대

(1) 만곡, 절단, 부식, 균열여부와 접합의 양부

(2) 완충장치의 피로, 절단 이완여부

나. 전동장치

(1) 크랏치의 양부

(2) 축의 만곡 균열여부

(3) 체결 볼트낫트의 이완여부

(4) 구동시 치차의 탈락 및 소음여부

(5) 벨트, 체인 와이아로프 등의 양부

다. 제동장치

(1) 드럼, 라이닝의 양부

(2) 부스타 및 배압장치 각종 유압 시린다의 양부

(3) 제동유의 누설여부

(4) 디스크, 튜브, 콘트롤밸브 등의 양부

(5) 팽창기 및 압축공기도관의 양부

(6) 연결봉, 와이아로프, 폐달, 레바 등의 양부

(7) 자동제어, 안전장치 등의 양부

라. 변속기

(1) 변속기의 잡음상태 여부

(2) 변속조작의 난이 여부

(3) 윤활유의 누설여부

(4) 치차, 벨트, 체인, 베아링, 축 등의 양부

(5) 자동조작 계기 등의 양부

마. 조향장치

(1) 좌우 동심원으로 선회할 수 있는지의 여부

(2) 핸들 유격의 양부

(3) 트-인, 캠바, 캐스타, 킹핀, 경사 등의 양부

(4) 리닝의 양부

(5) 스테아링 브레이크, 스테아링, 크랏치의 양부

(6) 결합부, 축, 기아 등의 양부

(7) 파이롯트, 드래그링크, 연결봉 등의 양부

바. 소음기

(1) 소음상태 양부

(2) 균열, 파손여부

(3) 배기상태 양부

사. 구동장치

(1) 트랙, 로라, 스프로켓트, 후래임 등의 양부

(2) 타이아, 휠베이스, 공기의 압력 등의 양부

(3) 레일, 가이드, 휠, 축 등의 양부

(4) 체인, 로프, 와이야, 훅크 등의 양부

아. 점등 및 조명장치

전조등, 미등, 측등, 계기반등, 후퇴등, 실내등, 차폭등, 번호판등, 신호등, 제동등, 답판등, 위험등 등의 양부

자. 계기 및 메타류

시간계, 전류계, 온도계, 속도계, 연료계, 유압계, 회전계, 보행계, 압력계 기타 계기 등의 양부

차. 기타

(1) 주유구 분배반 도선 등의 양부

(2) 기타 필요한 부분의 양부

4. 보디

가. 적재함 등

(1) 적재함, 구동장치 및 그 부수장치의 양부

(2) 가이드, 적재함 등의 양부

(3) 휀다 카바 등의 양부

나. 조종대 등

(1) 조종석 기타 좌석의 양부

(2) 창의 양부

(3) 와이퍼, 브러쉬 등의 양부

5. 부수장치

가. 도우저의 브레이드 등

(1) 배토판, 핀, 암, 볼트 등의 양부

(2) 삽날, 귀삽날 등의 양부

(3) 구동장치 등의 양부

(4) 제동장치의 양부

나. 로우더 등

(1) 바켓드의 균열, 파열, 절단여부

(2) 구동장치 등의 양부

(3) 제동장치 및 안전장치의 양부

(4) 삽날, 잇빨 등의 양부

다. 기중기 등

(1) 붐의 만곡, 균열, 절단, 부식 등 여부

(2) 쉬브, 케이블등의 양부

(3) 구동장치, 제동기, 크랏치, 조정기 등의 양부

(4) 중량에 따른 붐의 길이 및 케이불의 굵기의 적정 여부

(5) 기타 부수장치의 양부

라. 쇄석기 등

(1) 롤, 쪼오, 콘, 밀, 함마 등의 양부

(2) 호파, 계량기 등의 양부

(3) 스크린, 바이브레이다 등의 양부

(4) 운반장치의 양부

(5) 구동장치의 양부

마. 운반기 등

(1) 콘베아, 바켓트, 벨트, 엘레베이타 등의 양부

(2) 구동장치 및 제동장치의 양부

(3) 에이프론, 빈 등의 양부

(4) 각종 계기의 양부

바. 적화장치 등

(1) 적화함 등의 양부

(2) 후래임, 지지대 등의 양부

(3) 크랏치, 제동장치 등의 양부

(4) 구동장치 등의 양부

(5) 안전장치 등의 작동 양부

사. 공기압축기 등

(1) 압축장치의 양부

(2) 탱크의 안전여부

(3) 배관, 호스, 벨브, 체결부의 안전여부

(4) 계기장치의 양부

(5) 안전변 등의 양부

아. 로울러 등

(1) 로울러베아링, 축 등의 양부

(2) 바이브레이타의 양부

(3) 멧트, 스프레다, 수관 등의 양부

자. 믹서 등

(1) 드럼 등의 양부

(2) 구동장치 등의 양부

(3) 메타, 수량계, 회전계 등의 양부

(4) 스카프, 디스차지, 크랏치 등의 양부

차. 포장기 등

(1) 탬파, 조정기, 휘다 등의 양부

(2) 히타, 노즐, 휀, 스크류, 콘베아 등의 양부

(3) 펌프, 계기 등의 양부

(4) 바나, 탱크, 아이온 등의 양부

카. 항타기 등

(1) 윈치, 케이불, 함마, 가이다 등의 양부

(2) 듸젤함마의 양부

(3) 구동장치, 제동장치 등의 양부

타. 천공기 등

(1) 드릴, 가이다 등의 양부

(2) 케이불, 쉬브, 윈치 등의 양부

(3) 크랏치, 구동장치, 제동장치 등의 양부

6. 준설선 및 사리채취기의 검사기준

선박안전법시행령 제8조제1항의 규정에 의하여 해운항만청장의 인가를 받은 준설선의 검사에 관한규칙에 따른다.

7. 기타사항

가. 법 제12조의2제4항의 규정에 의한 검사업무규정에의 적합여부

나. 제51조의 규정에 의한 특별표지부착등의 여부