[별표 7의2]<개정 1987.1.16, 1988.8.4, 1991.5.29>
중기검사대행자의시설및기술자보유기준
가. 육상작업용 중기의 검사대행자
1. 시설보유기준
구분	명칭	제원등	보유
대지 및 건물	대지 건물	옥외검사장, 검사대기장 사무실·옥내검사장·공구실등	660㎡ 180㎡
부대시설	검차대 검사용차량	화물 0.5톤이상	○ ○
기계· 기구	헤드라이트시험기 유압계 엔진압축시험기 제동시험기 속도계시험기 매연측정기 음량계 볼트암폐아메타 싸이드스립측정기 또는 캠바케스타기 진공게이지 타코메타 노즐테스타 트렉게이지 디크니스게이지 타이머게이지 데스트함마 기타검사에 필요한 기계·기구	40,000칸데라이상 300kg/㎠이상 70kg/㎠이상 15톤이상 15톤이상 120㎞/h이상 0~100% 120호온이상	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
비고 : ○표는 보유를 요하는 사항임.
2. 기술자 보유기준
구분		보유	비고
1. 검사주임 가. 국가기술자격법에 의한 중기정비기사 1급 또는 중기정비기능장 자격증소지자 나. 국가공무원 또는 지방공무원 6급이상으로 중기검사 또는 관리분야에 5년이상 경력이 있는자 다. 중기검사원으로 5년이상 계속 근무한 자 2. 검사원 가. 국가기술자격법에 의한 중기정비사2급 또는 중기검사기능사 1급 자격증소지자 나. 국가공무원 또는 지방공무원 7급이상으로 중기검사 또는 관리분야에 5년이상 경력이 있는 자		1인이상 2인이상	제주도의 경우에는 검사주임 또는 검사원 1인이상으로 하고, 강원도·충청북도·충청남도·전라북도·전라남도의 경우에는 검사주임 및 검사원 각각 1인이상으로 한다.
나. 수상작업용 중기의 검사대행자
1. 시설보유기준
구분		명칭	보유
건물		사무실(33㎡이상)	○
부대시설		검사용차량	○
기계기구		초음파탐상기 엔진압축시험기 매연측정기 볼트암페어메타 씨크니스 게이지 다이알 게이지 테스트 함마 기타검사에 필요한 기계·기구	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
비고 : ○표는 보유를 요하는 사항임.
2. 기술자 보유기준
구분		보유	비고
선체검사원 기관검사원		1인이상 1인이상	선박안전법시행령제5조의 규정에 의한 선박검사원