[별표 7의5] <신설 1982.6.17>
중기형식확인검사의 허용공차
구분	세분	항목	허용공차
1. 장비(공통되는 사항) 2. 작업장치 가. 공통되는 사항 나. 기종별특수한사항	1) 무게 2) 외관 3) 엔진 4) 성능 5) 거리 6) 기타 1) 용량 2) 능력 3) 속도 4) 회전수 5) 높이 및 깊이(심도) 6) 길이 7) 폭(넓이 및 두께) 8) 직경 9) 거리 및 반경 10) 출력 11) 무게 12) 각도 1)불도우저 2)지게차 3) 덤프트럭 4) 로울러 5) 콘크리 및 아스팔트 휘니셔 6) 콘크리트 펌프 7) 아스팔트 믹싱플랜트 및 골재살포기 8) 쇄석기 9) 공기압축기 10) 천공기, 항타 및 항발기 11) 사리채취기 12) 준설선	빈차무게 깊이, 폭, 높이 최저 지상높이 출력, 회전수, 최대토오크, 연료소비량 주행속도 등판능력 측간, 윤간, 담프러중심, 팀블러중심 제동 회전반지름 슈폭, 트랙높이 접지압 타이어 PR수 탱크(드럼) 바?(디퍼), 보울, 적재함(량), 펌프, 믹서, 혼합, 아지테이터, 호퍼, 켓틀,준설, 훗트핀 들어올림, 생산, 엘리베이터, 살포, 저장, 공급, 이송, 채취, 달아올림 선회, 작업, 이송, 로우프감아올림, 피이드, 바?, 살포, 벨트 전동기, 로우터, 스크류, 드럼(믹서), 스프레더, 축, 캇터, 드라이어 배토판, 굴삭, 덤프, 훅크(붐) 붐, 배토판, 드럼, 스크린, 피이더가드, 벨트, 레더, 드라이어, 쇠스랑 배토판, 굴삭, 로울러, 혼합, 포설, 포장, 살포, 바이브레이더유효(진)폭, 스크린, 피이더, 스크리다, 벨트, 포장, 포설 로울러, 로우터, 스크류, 관, 드럼, 집진기, 드라이어, 스프레더, 롯드, 빗드 덤프, 수송, 이송, 배송, 굴삭, 작업 전동기, 엔진, 모터 축전기, 로울러, 핫빈, 착암기, 램 바?트경사·마스트경사·덤프경사·리이닝·선회·회전 배토판 틸트량 앵글량 견인력 최대견인련 올림높이 최대올림높이 쇠스랑 넓이·두께 덤프 상승시간 적재함 길이·넓이·높이 로울러 다지는 힘 진동기 기진력·진동수 스크리트, 스트로우크 탬퍼 및 바 스트로우크 수·진동수· 이브레이터 상하이동량 구배 크라운율 압송능력 압송량·최대골재크기 슬럼프 수송가능슬럼프 실린더 지름·행정 집진기 및 송풍량·살포가능·최대입경 드라이어등 죠등 공급구(개도, 폭)·직경·높이 피이드등 ·최대공급크기·롯드(볼)·장 입량소요수(물)량 공기 토출량·탱크용량 공기 및 연료소비량 파일햄머 편심모멘트·기진력·타격회수 선별장치 길이·안지름·바깥지름 준설펌프 및 양수량·양정·구동력 캇터	±3% ±1.5% ±12mm ±5% -0.5km/Hr이상 승인한 값이상 ±1% 승인한 값이내 +2%이내 ±1% +2%이내 승인한 값이상 승인한 값이상 승인한 값이상 -2이상 ±5% ±1.5% ±1.5% ±1.5% ±1% ±1.5% ±5% ±3% ±1°-30′ ±1.5% ±1°-30′ ±5% +2% -0% -2%이상 승인한 값이내 ±1.5% ±2% ±5% ±2% ±5% ±1% 승인한 값이상 승인한 값이상 ±1% 승인한 값이상 ±1.5% 승인한 값이상 승인한 값이상 승인한 값이내 ±5% ±1.5% 승인한 값이상