[별표 8]<개정 1980.4.18, 1982.12.30, 1986.6.19> 골프장업시설및운영기준
1) 용지면적은 다음과 같을 것. 가) 9홀 : 396,000제곱미터이상 나) 18홀 : 660,000제곱미터이상 다) 18홀초과 : 초과되는 9홀마다 264,000제곱미터이상을 추가한다. 2) 주 건물(클럽하우스)에는 18홀을 기준으로 하여 1일 최고 300명의 내장객이 이용할 수 있는 다음의 시설이 있을 것. 가) 식당, 주방, 휴게실, 매점, 남녀별로 구분된 갱의실, 욕실, 수세식화장실 나) 사무실과 발전, 냉난방, 교환, 방송등을 위한 시설 3) 홀은 티그라운드, 훼어웨이, 그린, 라프, 장애물등으로 구성되어야 하며, 규격별 홀수등은 다음과 같을 것. ○규격별 홀수(9홀 기준)
홀의 구분	길 이	홀당파수	홀 수
단거리홀	229미터이하	3	2
중거리홀	230 ∼ 430미터	4	5
장거리홀	431미터이상	5	2
○티그라운드 : 홀마다 165제곱미터이상 ○그 린 : 홀마다 330제곱미터이상 ○기 타 : 홀마다 티그라운드의 표지물, 그린의 홀컵, 홀대등 골프에 필요한 시설이 있을 것. 4) 코스에는 간이다실겸 휴게소가 설치되어 있을 것. 5) 종업원·캐디·운전사용 대기실·식당등 후생시설이 되어 있을 것. 6) 2차선이상의 포장된 진입로와 수용능력 100대이상의 주차장시설이 있을 것. 7) 코스주변과 라프지역은 조림되어 있을 것. 8) 홍수·한발에 대비한 배수 및 급수시설을 갖출 것. 9) 회원수는 다음과 같을 것. 가) 9홀 : 900인이내 나) 18홀 :1,800인이내 다) 18홀초과 : 초과되는 9홀마다 600명이내를 추가한다. 라) 외국인에 대하여는 회원권의 양도 및 상속을 금지하는 조건으로 입회시켜야 한다.