[별표 8]
측량기기 성능검사 항목(제101조제1항 관련)
1. 외관검사: 다음 각목의 항목 가. 깨짐, 흠집, 부식, 구부러짐, 도금 및 도장 부문의 손상 나. 형식 및 제조번호의 이상유무 다. 눈금선 및 디지털표시부의 손상 2. 구조ㆍ기능검사 및 측정검사의 경우: 측량기기별로 다음 표의 항목
측량기기	구조ㆍ기능검사	측정검사	비고
트랜싯 (데오드라이트)	ㆍ 연직축 및 수평축의 회전상태 ㆍ 기포관의 부착 상태 및 기포의 정상적인 움직임 ㆍ 광학구심장치 점검 ㆍ 최소눈금	ㆍ 수평각의 정확도 ㆍ 연직각의 정확도
레벨	ㆍ 연직축 회전상태 ㆍ 기포관의 부착 상태 및 기포의 정상적인 움직임 ㆍ 보상판(자동, 전자) ㆍ 최소눈금	ㆍ 기포관의 감도 ㆍ 보상판의 기능범위 ㆍ 1킬로미터 거리를 측정한 경우의 정확도
거리측정기	ㆍ 연직축 및 수평축의 회전상태 ㆍ 기포관의 부착 상태 및 기포의 정상적인 움직임 ㆍ 광학구심장치 점검	ㆍ 기선장에서의 거리 비교 측정 ㆍ 변조주파수 검사
토털스테이션	ㆍ 연직축 및 수평축의 회전상태 ㆍ 기포관의 부착 상태 및 기포의 정상적인 움직임 ㆍ 광학구심장치 점검	ㆍ 각도측정 : 트랜싯 검사항목을 적용 ㆍ 거리측정 : 거리측정기검사항목을 적용
GPS수신기	ㆍ 수신기 및 안테나, 케이블 이상 유무	ㆍ 기선 측정 비교 ㆍ 1ㆍ2주파 확인
금속관로탐지기	ㆍ 탐지기ㆍ케이블 등의 이상유무 ㆍ 송수신장치 이상 유무 ㆍ 액정표시부 이상 유무 ㆍ 전원부 이상 유무	ㆍ 평면위치의 정확도 ㆍ 탐사깊이의 정확도