[별표 8] 핵임계안전지수 제한값(제102조제2항 및 제103조제2항관련)
형태	핵임계안전지수 제한값
	전용상태	전용상태가 아닌 것
화물컨테이너	100	50
차량	100	50
항공기 : 여객 화물	해당없음 100	50 50
내륙수로용 선박	100	50
해상용 선박1 (1) 선창, 격실, 지정갑판구역 : 포장물, 덧포장, 화물컨테이너	100	50
(2) 선박 전체 : 포장물, 덧포장, 화물컨테이너	200 (대형화물컨테이너인 경우 제한값 없음)	200 (대형화물컨테이너인 경우 제한값 없음)
주 1. 제119조제3항의 규정에 의하여 전용으로 운반하는 운반물 또는 덧포장은 이를 차량에 적재한 상태로 선박을 이용하여 운반할 수 있다. 2. 화물컨테이너 중 외부의 길이가 1.5미터 이상이고 내부의 부피가 3세제곱미터를 초과하는 것을 말한다.