[별표 8의2] <신설 2013.1.31>

사고대비물질의 관리기준(제36조의2 관련)
1. 공통 관리사항 가. 사고대비물질의 취급시설을 두고 있는 자 및 사고대비물질을 판매하는 자(이하 “사고대비물질의 취급자”라 한다)는 사고대비물질의 취급 과정에서 안전사고가 발생하지 않도록 예방대책을 마련하고, 사고가 발생하면 응급조치를 할 수 있는 방재장비와 약품을 갖추어 두어야 한다. 나. 사고대비물질의 취급자는 사고대비물질 취급시설이 본래의 성능을 발휘할 수 있도록 적절하게 유지ㆍ관리 하여야 하며, 이송배관ㆍ접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 사고대비물질의 누출 여부를 주기적으로 점검ㆍ관리 하여야 한다. 다. 사고대비물질 취급시설의 바닥면은 불침투성이고 해당 사고대비물질에 견딜 수 있는 자재로 되어 있어야 한다. 라. 사고대비물질의 취급시설 출입문에는 잠금장치를 설치하여야 하고, 열쇠는 창고 관리자가 관리하여야 한다. 마. 물과 반응할 수 있는 사고대비물질을 취급하는 경우에는 물과의 접촉을 피하도록 관리하여야 한다. 바. 사고대비물질과 음식물, 농산물, 수산물 또는 축산물을 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 안 된다. 사. 사고대비물질의 취급자는 보관ㆍ저장시설의 사고대비물질 출입양을 정확히 파악하여 재고량과 별지 제41호서식(2)의 화학물질 보관ㆍ저장 관리대장의 기록량이 항상 일치하도록 하여야 하며, 사고대비물질을 운반하는 경우에는 별지 제41호서식(3)의 화학물질 운반 관리대장에 기록하여야 한다. 아. 탱크로리ㆍ트레일러 등 사고대비물질을 운반하는 장비는 부식ㆍ손상ㆍ노후화되지 않도록 유지ㆍ관리하고, 주 1회 이상 정기적으로 점검하여 그 결과를 기록ㆍ보관하여야 한다. 또한 사고대비물질을 운반하는 경우에는 운반 장비의 안전 상태를 먼저 확인한 후에 사고대비물질을 운반하여야 한다. 자. 사고대비물질의 취급시설을 두고 있는 자는 사업장내 출입하는 외부인의 성명, 전화번호 및 외부출입 차량번호 등을 별지 제41호서식(4)의 외부인 출입 관리대장에 기록하고 이를 3년간 보존하여야 한다. 차. 사고대비물질을 판매하는 자가 사업장에 사고대비물질을 진열ㆍ보관할 때에는 판매에 필요한 최소량(500킬로그램 이하)을 진열ㆍ보관하여야 하며, 진열ㆍ보관장에는 잠금장치를 설치하여야 한다. 카. 사고대비물질을 판매하는 자는 구매자의 주소, 전화번호 및 인적사항 등을 별지 제41호서식(1)의 화학물질 판매 관리대장에 기록하고 이를 3년간 보존하여야 한다. 2. 위험유형별 관리사항 가. 위험유형별 사고대비물질 구분
	위험유형	사고대비물질
	화재ㆍ폭발 위험 (31종)	메틸 하이드라진, 메탄올, 벤젠, 염화메틸, 메틸아민, 시안화수소, 염화비닐, 이황화탄소, 산화에틸렌, 트리메틸아민, 산화프로필렌, 메틸에틸케톤, 메틸비닐케톤, 메틸 아크릴레이트, 아크롤레인, 알릴 클로라이드, 아크릴로니트릴, 알릴알코올, 톨루엔, 노말-부틸아민, 트리에틸아민, 아세트산에틸, 에틸렌이민, 일산화탄소, 아크릴일 클로라이드, 인화아연, 메틸에틸케톤과산화물, 나트륨, 플루오린, 황화수소, 이산화염소
	독성위험 (23종)	포름알데하이드, 포름산, 포스겐, 아크릴산, 파라-니트로톨루엔, 염화 벤질, 에틸렌디아민, 메타-크레졸, 페놀, 시안화나트륨, 톨루엔-2,4-디이소시아네이트, 디이소시안산 이소포론, 염화수소, 플루오르화수소, 암모니아, 황산, 삼염화인, 염소, 아르신, 클로로술폰산, 포스핀, 옥시염화인, 디보란
	도난ㆍ전용위험 (15종)	니트로벤젠, 질산, 산화질소, 니트로메탄, 질산암모늄, 헥사민, 과산화수소, 염소산칼륨, 질산칼륨, 과염소산칼륨, 과망간산칼륨, 염소산나트륨, 질산나트륨, 사린, 염화시안
나. 화재ㆍ폭발 위험이 높은 사고대비물질 관리 1) 소화기 및 취급하는 사고대비물질의 특성에 맞는 개인보호장구[예시: 방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의(保護衣) 및 보호안경]를 비치하여야 한다. 2) 보관ㆍ저장시설에는 적절한 환기시설을 갖추어야 하고, 온도계와 습도계를 갖추어 사고대비물질의 특성에 맞는 적정한 온도와 습도가 유지되고 있는지를 수시로 측정하여야 한다. 3) 불티ㆍ불꽃ㆍ고온체와의 접근이나 과열ㆍ충격 또는 마찰을 피하여야 하며, 차량에 싣거나 내릴 때에는 차량동력장치를 정지하여야 한다. 다. 독성위험 피해가 우려되는 사고대비물질 관리 1) 해당 물질을 취급하는 자는 해당 사고대비물질에 적합한 개인보호장구를 착용하여야 한다. 가) 눈이나 피부 등에 자극성이 있는 사고대비물질을 취급할 때는 보호안경, 보호의(保護衣), 보호장갑, 보호신발 등을 착용하여야 한다. 나) 흡입독성의 사고대비물질을 취급할 때에는 해당 사고대비물질 특성에 따른 호흡용보호구를 착용하여야 한다. 2) 보관ㆍ저장시설에는 적절한 환기시설을 갖추어야 하고, 온도계와 습도계를 갖추어 사고대비물질의 특성에 맞는 적정한 온도와 습도가 유지되고 있는지를 수시로 측정하여야 한다. 라. 도난ㆍ전용 위험이 높은 사고대비물질 관리 1) 보관시설 출입문에는 잠금장치와 다음과 같은 보안시설을 갖추어야 한다. 가) 옥내 보관시설 중 창문이 있는 경우 창문에는 보호철망이 있어야 한다. 나) 옥외 보관시설에는 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있는 울타리 등을 설치하여야 한다. 2) 보관ㆍ저장시설에는 외부인의 출입을 엄격히 통제하여야 한다.