[별표 9] 사행기구제조업의시설·설비 및 인력등의 기준(제16조제1항관련)
구 분	기 준
1. 작 업 장	231제곱미터이상의 제조전용실, 132제곱미터이상의 창고시설 및 사행기구의 완제품을 제조할 수 있는 장소를 갖추어야 한다.
2. 제조설비	조립가공설비·전압조정기·마이크로 프로세서개발 시스템 (MRS : 전자회로기관을 제조하는 자에 한한다)등 사행기구 제조에 필요한 기본 설비를 갖추어야 한다.
3. 검사장비	마이크로미터, 버니어 켈리퍼스, 자동전압조정기, 전류계, 전압계, 전력계, 절연저항계, 내전압시험계, 선로시험기, 전자파측정설비(EMI), ER ROM 프로그래머, 오실로스코프의 검사장비를 갖추어야 한다.
4. 인 력	공업고등학교의 전자과나 통신과를 졸업한 자 (이와 동등이상의 학력이 있다고 인정되는자를 포함한다) 또는 전자분야나 통신분야의 2급이상의 기사자격증을 소지하고 있는자 2인이상의 기술인력을 확보하여야 한다