[ 별지 제22호 서식 ]

해양환경모범선박평가표

◉ 선　　명 :

◉ 선박번호 :

◉ 톤    수 :

◉ 선　　종 :

◉ 소 유 자 :

□ 평가일시 :          년       월      일

□ 담 당 자 :  정 (직급       성명          ]

부 (직급       성명          ]

(     ) 해양경비안전서

1. 해양오염방지장치 평가 항목

가. 기름오염방지설비(15점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
15	12	9	6

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	15	12	9	6
기름여과 장치(모든 선박)
선저폐수농도경보장치의 자동배출정지장치(10,000톤 이상)
가동상태 및 작동요령 숙지 여부
유조선의 화물구역 "기름배출감시제어장치"
자동배출정지장치
기 타( )
총 점
평 균

나. 분뇨오염방지설비(10점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
10	8	6	4

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	10	8	6	4
분뇨처리장치/ 마쇄소독장치의 외관검사 및 작동상태
분뇨저장탱크의 외관검사 및 시각적 지시장치 점검
가동상태 및 작동요령 숙지여부
기 타( )
총 점
평 균

다. 소각설비(5)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
5	3	2	1

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	5	3	1	0
운전기록(기름기록부 및 폐기물기록부의 내용 점검)
소각한 경우 잔재 보관 처리 방법
기 타 ( )
총 점
평 균

라. 기타 해양오염방지설비(5점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
5	3	1	0

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	5	3	1	0
대기오염방지설비 설치운영 등
선박에너지효율관리계획서 및 에너지효율검사증서의 비치여부
방오시스템 설치 운영 등
기 타 ( )
총 점
평 균

2. 해양환경보전을 위한 선주 관심도

가. 오염사고 대비 대응 체계(5점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
5	3	1	0

※오염발생시 보고체계, 본선방제방법, 자재의 수량 등을 확인한다. 특히, 위험물 운송선박인 Tanker의 경우 SOPEP에 의한 System을 확인한다.

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	5	3	1	0
기름오염비상계획에 의한 대응 체계 확인
유처리제, 유겔화제, 유흡착재 또는 Oil Fence 등의 법정 보유기준에 의한 실제 본선 보유량 및 반출 신속성
관련절차에 대한 대응 훈련
총 점
평 균

나. 폐유 및 SLUDGE의 처리실적(기름기록부 평가, 10점)

매우 양호	양호	미흡	매우 미흡
10	8	6	4

※ 최근 2년간 폐유 및 슬러지의 적정 처리실적을 정밀하게 조사함. 처리라 함은 본선 자체처리와 수용시설에서의 처리를 말하며 본선의 경우는 소각기 사용의 적정성 여부, 수용시설의 경우는 증빙서류로 입증함을 원칙으로 한다.

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	10	8	6	4
Oil Record Book의 기록상태 Oily-water separator 운전상태 확인
Oily bilge 처리량과 Separator 처리용량 비교
Sludge 현재 보관량 기록 여부 및 정확성
소각기 사용/ 수용시설의 처리실적 (오염물질수거확인증)
기 타( )
총 점
평 균

다. 회사의 해양오염방지를 위한 투자 및 관심도(10점)

매우 높음	높음	미흡	관심 없음
10	8	6	4

※ 폐유 처리 또는 해양오염방지 설비 등의 개선사항 등을 참조한다.

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	10	8	6	4
해양오염사고에 대응하여 손실을 최소화할 수 있은 육상 비상대응조직 구성
해양오염방지 설비 부속품 지원 관리 여부
해양환경보전을 위한 책임자 지정 및 교육여부
해양환경정보 제공 및 현장지도 방문
총 점
평 균

3. 해양환경보전을 위한 선원 참여도

가. 선저폐수, 폐유 관리(10점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
10	8	6	4

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	10	8	6	4
기름기록부에 폐유, 슬러지 등의 발생, 처리 기록이 명확히 되어있는가?
기름여과장치의 정상가동 여부(선저폐수의 정상처리 여부)
보관 및 정상처리 이행 확인
빌지 흡입 ㆍ 배출 불법배관 설치 실태 확인
기 타( )
총 점
평 균

나. 폐기물관리(10점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영 미흡	실적 없음
10	8	6	4

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	10	8	6	4
폐기물기록부에 생성폐기물/ 정비폐기물 등의 발생기록이 명확히 되어있는가?
폐기물관리계획(Garbage Management Plan)이 수립되어 있는가?
폐기물 분리 수집 및 정상처리 이행여부 확인
분뇨 및 오수의 관리실태 확인
기 타( )
총 점
평 균

※ MARPOL ANNEX V. REGULATION 부록1(시행지침)에 의한 폐기물의 발생, 수집 및 처리와 기록의 유지 등이 합리적으로 이행한 실적을 평가

다. 유해액체물질의 저장 및 처리(5점)

매우 잘 운영함	잘 운영함	운영미흡	실적없음
5	3	1	0

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	5	3	1	0
본선에서 사용하는 화학물질인 보일러 청관제, 필터 소제용 화공 약품 등 유해하거나 위해한 화공약품 등은 MSDS(Material Safety Data Sheet)에 의한 작업 및 안전에 관한 내용 등이 게시되고 시행되는 것을 확인한다.
본선 유해액체물질 현황 작성여부
사용 후 처리방법
기관 구역의 세제 사용여부 등
총 점
평 균

라. 선원의 해양오염방지 및 해양보존 의식도(15점)

매우 높음	높 음	미 흡	매우 미흡
15	12	9	6

평 가 항 목	항목별 평가 점수
	15	12	9	6
오염방지와 관련한 "선상기름오염비상계획서" 숙지 여부
"선상기름오염비상계획서"상의 방제훈련 및 교육 이행 여부
Tanker의 경우 탱커 기초교육/ 탱커 직무교육/ 탱커 교육이수
연료유 공급서 및 연료유 견본 보관 등
총 점
평 균

◉ 종합평가

평가 항목	1. 해양오염방지장치				2. 선주관심도			3. 해양환경보호 선원 참여도				점 수
	1)	2)	3)	4)	1)	2)	3)	1)	2)	3)	4)
항목 만점	10	15	5	5	10	5	10	10	10	5	15	100점
해당항목 (○)표시												점(A)
획득점수 (평균)												점(B)
결과 계산	본선획득점수(B) ÷ 해당항목총점(A) = % □ 70% 이상이므로 지정, □ 70% 미만이므로 지정불가,

※ 비   고

- 해양환경 모범선박 지정 평가표 중 본선에 해당되는 항목에 대하여 평가하고, 평가한 항목에 대한 종합점수 집계치가 70%이상인 경우 해양환경 모범선박으로 지정한다.

단) 소각기를 설치하지 않은 선박의 경우 : 평가항목 100-5(소각기)=95점(총점A), 본선의 획득점수=65점(B). 집계치= 65/95 = 68% ( 70% 미만이므로 지정불가)

- 기타 란은 평가항목 이외 해양환경관리법에서 규정하는 추가확인이 필요한 부분에 대하여 평점 부여