[별표 17] <개정 2011.12.16> 감리전문회사 보유장비 기준(제63조제1항제7호 관련)
구분	장비명	기준
1. 종합 및 건축감리 전문회사	가. 콘크리트테스트 해머	가. 측정범위: 100 ～ 600㎏/㎠ 나. 측 정: 기록식
	나. 철근탐지기	피복두께: 100㎜ 이상, 철근간격 측정
	다. 소음측정기	측정범위: 40 ～ 110㏈
	라. 타일인발시험기	가. 유압용량: 1,500kg/㎠, 측정(Digital표시) 나. 인발강도: 90kg/㎠
2. 토목감리 전문회사	가. 콘크리트테스트 해머	가. 측정범위: 100 ～ 600㎏/㎠ 나. 측 정: 기록식
	나. 철근탐지기	피복두께: 100㎜ 이상, 철근간격 측정
3. 설비감리 전문회사	가. 풍압풍속계	측정범위: 0 ～ 40m/s(풍속) 0 ～ 500㎜Aq(정압) 0 ～ 100℃(온도)
	나. 초음파유량계	측정범위: 0 ～ 6m/s(유속)
	다. 회전속도계	측정범위: 0 ～ 10,000RPM
	라. 소음측정기	측정범위: 25 ～ 130㏈