[별표 1] <개정 2014.7.8> 전기용품군별 안전적용기준 및 안전에 직접적인 영향을 주는 부분(제2조제2호 관련) 1. 전기용품군별 안전적용기준
분류		안전적용기준
가. 전선 및 전원코드		○ 정격전압 ○ 선심의 수 ○ 단면적 또는 직경 ○ 도체의 주재료
나. 전기기기용 스위치		○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 방수보호등급 ○ 극수 ○ 접점재료
다. 전원용 커패시터 및 전원필터		○ 정격전압 ○ 등급 ○ 용량
라. 전기설비용 부속품 및 연결부품		○ 정격전압 ○ 방수보호등급 ○ 정격전류 ○ 종류 ○ 형상(극배치) ○ 접속기 전선 부착 여부
마. 전기용품 보호용 부품	소형 퓨즈류 및 고리퓨즈	○ 구조 ○ 정격전압 ○ 정격차단용량 ○ 정격전류
	온도퓨즈	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 공칭동작온도
	배선용차단기	○ 극수 ○ 정격전압 ○ 정격차단용량 ○ 정격전류 ○ 과전류 트립장치
	누전용차단기	○ 극수 ○ 정격전압 ○ 정격차단용량 ○ 정격감도전류 ○ 누전 트립 동작시간 ○ 정격전류 ○ 과전류 트립장치
	퓨즈 및 퓨즈홀더	○ 구조 ○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 정격차단용량 ○ 공칭동작온도
	기기보호용 차단기	○ 극수 ○ 정격전압 ○ 정격차단용량 ○ 정격전류 ○ 과전류 트립장치 ○ 정격감도전류
바. 절연변압기		○ 정격전압 ○ 정격용량 ○ 2차전압 ○ 권선의 절연종류
사. 전기기기		○ 정격전압 ○ 정격입력(정격전류) ○ 방수보호등급 ○ 절연등급 ○ 발열부의 형태
아. 전동공구		○ 정격전압 ○ 정격입력(정격전류) ○ 방수보호등급 ○ 절연등급
자. 오디오·비디오응용기기		○ 정격전압 ○ 정격입력 ○ 방수보호등급 ○ 절연등급
차. 정보·통신ㆍ사무기기		○ 정격전압 ○ 정격입력 ○ 방수보호등급 ○ 절연등급
카. 조명기기	램프홀더	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 핀(극)의 수 ○ 방수보호등급 ○ 외곽의 재질 ○ 접촉방식 ○ 스위치 ○ 사용온도
	일반조명기구	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 램프의 종류 ○ 램프의 수 ○ 방수보호등급
	안정기 및 램프제어장치	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 램프의 수 ○ 방수보호등급 ○ 사용장소 ○ 램프의 종류
	안정기 내장형 램프	○ 정격전압 ○ 베이스종류 ○ 정격입력전력
	형광램프용 스타터	○ 정격전압 ○ 외곽의 재질
	백열등기구	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 램프의 수 ○ 방수보호등급
	방전램프	○ 정격입력전력 ○ 베이스 종류
	그 밖의 조명기구	○ 정격전압 ○ 정격전류 ○ 램프의 종류 ○ 램프의 수 ○ 방수보호등급
	그 밖의 램프	○ 정격전압 ○ 베이스 종류 ○ 정격입력전력
2. 안전에 직접적인 영향을 주는 부분
구 분	범 위
가. 전기적인 1차회로와 2차회로 사이에 사용되는 부품	○ 변압기(트랜스포머) 중 1차측 입력회로 부분 ○ 전기 개폐를 위한 계전기(릴레이 또는 반도체 소자로 제조된 것을 포함한다) ○ 광접합 소자(포토커플러) ○ 순간적인 과전압 또는 과전류에 의한 전기적인 충격을 방지하여 주는 XㆍY콘덴서(XㆍY콘덴서와 동일한 기능을 갖는 콘덴서를 포함한다)
나. 부품이 변경될 경우 화재가 발생하거나 절연에 문제가 생길 수 있는 부분에 사용되는 부품	○ 자동 또는 수동의 온도조절기(기계식 및 반도체 회로를 포함한다) ○ 온도과상승방지장치 ○ 고압발생용 변압기(플라이백트랜스포머)
다. 과부하를 받거나 장시간 전류를 통할 경우 화재 발생 우려가 있는 곳에 사용되는 부품	○ 전동기 ○ 자기에 의하여 작동되는 전기적 변환장치인 마그넷클러치
라. 전기적·열적·기계적·화학적 위험으로부터 사용자를 보호하기 위하여 사용되는 재질	○ 교류전압 30V 이상 또는 직류전압 60V 이상의 부분과 사용자가 접촉할 수 있는 부분 사이를 절연하는 재질 ○ 회로 안에서 화재발생 시 제품 외부로 화염이 번지지 않도록 하는 외부의 재질 ○ 기계적 충격이나 화학적 위험을 막아주는 역할을 하는 부위의 재질
비고： 가. 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품은 제1호가목부터 카목까지의 전기용품군별 안전적용기준 중 해당 직류전원장치 또는 전기충전기에 연결되어 사용하는 전기용품과 유사한 전기용품이 속하는 전기용품군의 안전적용기준을 적용한다. 나. 두 개 이상의 모델이 결합된 전기용품은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 별도의 모델로 간주하되, 결합 전 각각의 모델에 대한 안전적용기준 및 안전에 직접적인 영향을 주는 부분의 세부기준을 각각 적용한다. 다. 가목 및 나목에서 규정한 사항 외에 제1호에 따른 전기용품군별 안전적용기준 및 제2호에 따른 안전에 직접적인 영향을 주는 부분의 세부기준은 기술표준원장이 정하여 고시한다.