[별표 6] <개정 2014.7.31>

자체검사의 기준(제12조 관련)

1. 자체검사의 일반기준

가. 전기용품에 대한 자체검사

1) 원자재검사： 국가기술표준원장이 정하여 고시하는 원자재검사 항목에 대하여 법 제3조제3항에 따른 안전기준에 적합한지를 검사하여야 한다. 이 경우 자체검사의 기준에 적합한 원자재 공급자의 검사성적서를 비치한 때에는 자체검사를 한 것으로 간주할 수 있다.

2) 공정검사： 국가기술표준원장이 정하여 고시하는 공정검사 항목에 대하여 법 제3조제3항에 따른 안전기준에 적합한지를 전수검사하는 것을 원칙으로 한다.

3) 제품검사： 법 제3조제3항에 따른 안전기준에 적합한지 여부를 검사하여야 한다. 이 경우 원자재검사 또는 공정검사와 중복되는 항목에 대하여는 제품검사를 하지 아니할 수 있다.

나. 그 밖에 자체검사의 기준에 관한 세부적인 사항은 국가기술표준원장이 정하여 고시한다.

2. 제조업자의 자체검사규정

자체검사 대상 제조업자는 자체검사를 위한 자체검사규정을 정하고 이에 따라 자체검사를 실시하여야 한다. 이 경우 자체검사규정에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다.

가. 자체검사 표본의 추출방법

나. 자체검사를 위한 시료채취방법

다. 해당 전기용품에 대한 시험방법

라. 자체검사결과의 합격 여부 판정기준

마. 불합격한 전기용품에 대한 관리방법

바. 자체검사 결과의 활용방법