[별표 7] <개정 2014.7.31>

안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인의 표시등의 표시 방법

(제15조제1항, 제25조제1항 및 제25조의6제1항 관련)

1. 안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인의 표지

가. 도안 모형

나. 표시 요령

1) 안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인을 표시하는 각각의 표지의 도형 크기는 전기용품의 크기에 따라 조정한다.

2) 안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인의 표지는 해당 전기용품과 그 포장에 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하고, 떨어지지 않도록 붙이거나 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다.

3) 안전인증 또는 안전확인신고등의 표지와 인접하여 안전인증번호 또는 안전확인 신고번호를 표시하여야 한다.

4) 안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인의 표지 외에 안전기준에 관한 사항과 국가기술표준원장이 정하는 사항을 국문 또는 영문 등의 글자로 부기하여야 한다.

5) 안전인증, 안전확인신고등 및 공급자적합성확인의 표지색상은 검은색을 원칙으로 한다.

2. 안전검사표지

안전검사표지는 안전인증 또는 안전확인신고등의 표지를 사용하고, 그 표지와 인접하여 하단에 “안전검사필”과 “제품고유번호”를 표시한다.

3. 안전인증 및 안전확인신고등의 면제표지

안전인증 또는 안전확인신고등의 면제표시는 안전인증 또는 안전확인신고등의 표지를 사용하고, 그 표지와 인접하여 하단에 “면제검사필”을 표시한다.