[별지 제9호서식] (앞쪽)
폐수배출시설 및 방지시설 운영일지																			결재				환경기술인					부서장					공장장						대표자
년 월 일 요일 날씨 : 온도 :
1. 배출시설 가동(조업)시간대
	시간대 구분			1	2		3		4	5		6	7	8			9	10		11		12		13		14	15		16	17		18		19		20		21		22	23	24
2. 방지시설 가동시간대 (처리방법 : )
	시간대 구분			1	2		3		4	5		6	7	8			9	10		11		12		13		14	15		16	17		18		19		20		21		22	23	24
	시간대별 근무자 직·성명			※ 시간대 표시는 흑색
3. 용수공급원별 사용량과 폐수배출량
	항목 구분		전일지침 (㎥)					금일지침 (㎥)			사용량 (㎥/일)					검침 시간대					항목 구분						전일지침 (㎥)				금일지침 (㎥)						배출 및 사용량 (㎥/일)
	계																				폐수발생량
	상수도	1호																			폐수배출량
		2호
	공업용수	1호																			냉각수량
		2호
	지하수	1호																			소모 (증발량)
		2호
	하천수	1호																			재사용량
		2호
	해수등 기타	1호																			생활용수량
		2호
4. 슬러지의 발생 및 처리량
	슬러지발생량(㎥)					처리량(㎥)									보관량(㎥)										함수율(%)										보관장소
※ 슬러지를 스스로 처리하는 경우 그 처리장소 : ※ 위탁처리하는 경우 위탁처리업소명 :
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤쪽)
5. 원료 또는 첨가제 등의 사용량
	원료 또는 첨가제등
사용량 (㎏)
※ 일반적으로 사용되는 용어 또는 공통어로 기재합니다. 6. 전력사용량
	가동시간	사용량 (㎾h)	금일폐수 1㎥당 소모전력량(㎾h/㎥)	검침시간	적산전력계지침	참고사항
7. 약품사용량
	약품명	구입량	약품소모량	잔고량	비고	약품명	구입량	약품소모량	잔고량	비고
8. 폭기조 운전상태 (생물화학적처리시설의 경우)
	pH	수온	DO	SV30	MLSS	SVI	폭기시간	주미생물상태
※ 미생물관찰 : 현미경보유(600배율이상), 주미생물상태는 양호, 불량으로 기재합니다. 9. 방지시설 고장유무 및 특기사항 10. 오염물질측정내용
	항목 구분	pH	BOD COD	SS	n-Hex	CN	Cu						분석일
원폐수
방류수
※ 사업장 내에서 분석하는 경우 분석자명 : ※ 분석을 위탁하는 경우 측정대행업소명 : 11. 유기물 등 오염물질 자동측정결과
	항목 구분	평균	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	24:00	02:00	04:00	06:00
COD 측정치 (㎎/L)
12. 지도·점검 받은 사항 ※ 제1호 내지 제4호는 폐수처리방법 등 사업장 특성을 고려하여 해당부분을 반드시 기재하여야 하며, 제5호 내지 제12호는 사업자의 판단에 따라 선택적으로 기재할 수 있습니다.