[별표 13] 자동차의 소음허용기준(제29조 및 제40조 관련) 1. 제작자동차 가. 1999년 12월 31일까지 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	가속주행소음 (㏈(A))	배기소음 (㏈(A))	경적소음 (㏈(C))
경자동차	가	75 이하	100 이하	115 이하
나	76 이하	100 이하
승용자동차	75 이하	100 이하
소형화물자동차	77 이하	100 이하
중량 자동차	원동기출력 200마력 초과	82 이하	105 이하
원동기출력 200마력 이하	81 이하	103 이하
이륜 자동차	총배기량 500cc 초과	77 이하	105 이하
총배기량 500cc 이하 125cc 초과	74 이하
총배기량 125cc 이하	71 이하	102 이하
참고: 1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다. 2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다. 3. 1995년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 승용자동차에 대하여는 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라 환경부장관이 제작 자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속주행소음 허용기준을 적용할 때에 그 허용기준을 77㏈(A) 이하로 한다. 나. 2000년 1월 1일부터 2001년 12월 31일까지 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	가속주행소음 (㏈(A))	배기소음 (㏈(A))	경적소음 (㏈(C))
경자동차	가	74 이하	100 이하	110 이하
나	76 이하
승용 자동차	승용1	74 이하	100 이하	110 이하
승용2	76 이하
승용3	77 이하	100 이하	112 이하
승용4	원동기출력 195마력 이하	80 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	105 이하
화물 자동차	화물1	76 이하	100 이하	110 이하
화물2	77 이하
화물3	원동기출력 97.5마력 이하	79 이하	103 이하	112 이하
원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하	79 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	105 이하
이륜 자동차	총배기량 500cc 초과	77 이하	105 이하	110 이하
총배기량 500cc 이하· 125cc 초과	74 이하
총배기량 125cc 이하	71 이하	102 이하
참고 1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다. 2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다. 3. 승용1에 해당되는 자동차 중 9인승의 자동차는 승용2의 가속주행소음기준을 적용한다. 4. 승용1에 해당되는 자동차 중 직접분사식 디젤원동기를 장착한 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하여 적용한다. 5. 승용자동차 중 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 자동차의 가속주행소음기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다. 6. 화물2에 해당되는 자동차 중 차량 총중량 3톤 이상 3.5톤 이하의 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하고, 직접분사식 원동기를 장착한 자동차의 가속주행소음기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다. 7. 1995년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 승용1 및 승용2의 자동차에 대하여는 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음측정방법에 관한 국제표준이 개정되어 이에 따라 환경부장관이 제작자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지는 가속주행소음 허용기준을 적용할 때에 그 허용기준을 77㏈(A) 이하로 한다. 8. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 시험도로에 관한 국제표준에 맞는 시험도로에서의 측정 결과에 의한 기준을 말하며, 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따라 측정하는 경우에는 2㏈(A)를 가산하여 적용하되, 이 경우 이륜자동차의 가속주행소음기준은 다목의 기준을 적용한다. 9. 1999년 12월 31일 이전에 법 제33조제1항 또는 제2항에 따른 인증을 받은 자동차에 대하여는 2000년 9월 30일까지 가목의 기준을 적용한다. 다. 2002년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	가속주행소음(㏈(A))	배기소음 (㏈(A))	경적소음 (㏈(C))
가	나
경자동차	가	74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
나	76 이하	77 이하
승용 자동차	승용1	74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
승용2	76 이하	77 이하
승용3	77 이하	78 이하	100 이하	112 이하
승용4	원동기출력 195마력 이하	78 이하	78 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	80 이하	105 이하
화물 자동차	화물1	76 이하	77 이하	100 이하	110 이하
화물2	77 이하	78 이하
화물3	원동기출력 97.5마력이하	77 이하	77 이하	103 이하	112 이하
원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하	78 이하	78 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	80 이하	105 이하
이륜 자동차	총배기량 175cc 초과	80 이하	80 이하	105 이하	110 이하
총배기량 175cc 이하·80cc 초과	77 이하	77 이하
총배기량 80cc 이하	75 이하	75 이하	102 이하
참고 1. 경자동차 중 "가"는 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 적용한다. 2. 경자동차 중 "나"는 참고 1. 외의 자동차에 적용한다. 3. 가속주행소음 중 "나"는 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에 적용한다. 4. 가속주행소음 중 "가"는 참고 3. 외의 자동차에 적용한다. 5. 승용자동차 중 차량 총중량 2톤 이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드(off-road)형 자동차로서 원동기출력 195마력 미만인 자동차의 가속주행소음기준은 1㏈(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력 이상인 자동차의 가속주행소음 기준은 2㏈(A)를 가산하여 적용한다. 6. 가속주행소음기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따른 기준을 말한다. 7. 이륜자동차에 대하여는 국제표준화기구의 이륜자동차 가속주행소음 측정방법에 관한 국제표준이 개정되는 것에 따라 환경부장관이 이륜자동차의 소음측정방법을 개정하기 전까지 나목의 기준을 적용한다. 라. 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	가속주행소음(㏈(A))	배기소음 (㏈(A))	경적소음 (㏈(C))
가	나
경자동차	가	74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
나	76 이하	77 이하
승용 자동차	소형	74 이하	75 이하	100 이하	110 이하
중형	76 이하	77 이하
중대형	77 이하	78 이하	100 이하	112 이하
대형	원동기출력 195마력 이하	78 이하	78 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	80 이하	105 이하
화물 자동차	소형	76 이하	77 이하	100 이하	110 이하
중형	77 이하	78 이하
대형	원동기출력 97.5마력 이하	77 이하	77 이하	103 이하	112 이하
원동기출력 97.5마력 초과 195마력 이하	78 이하	78 이하	103 이하
원동기출력 195마력 초과	80 이하	80 이하	105 이하
이륜 자동차	총배기량 175㏄ 초과	80 이하	80 이하	105 이하	110 이하
총배기량 175㏄ 이하·80㏄ 초과	77 이하	77 이하
총배기량 80㏄ 이하	75 이하	75 이하	102 이하
참고: 1. 위 표 중 경자동차의 "가"의 규정은 주로 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차에 대하여 적용하고, 위 표 중 경자동차의 "나"의 규정은 그 밖의 자동차에 대하여 적용한다. 2. 위 표 중 가속주행소음의 "나"의 규정은 직접분사식(DI) 디젤원동기를 장착한 자동차에 대하여 적용하고, 위 표 중 가속주행소음의 "가"의 규정은 그 밖의 자동차에 대하여 적용한다. 3. 차량 총중량 2톤 이상의 환경부장관이 고시하는 오프로드(off- road)형 승용자동차 중, 원동기 출력 195마력 미만인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 1㏈(A)를 가산하여 적용하며, 원동기출력 195마력 이상인 자동차에 대하여는 위 표의 가속주행소음기준에 2㏈(A)를 가산하여 적용한다. 4. 가속주행소음 기준은 국제표준화기구의 자동차 가속주행소음 측정방법에 따른 기준을 말한다. 2. 운행자동차 가. 1999년 12월 31일 이전에 제작되는 자동차
	소음 항목	배기소음(㏈(A))	경적소음(㏈(C))
대상자동차	1995년 12월 31일 이전에 제작된 자동차	1996년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차	모든 자동차
자동차 종류
경자동차	103 이하	100 이하	115 이하
승용자동차	103 이하	100 이하
소형화물자동차	103 이하	100 이하
중량자동차	107 이하	105 이하
이륜자동차	110 이하	105 이하
나. 2000년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	배기소음(㏈(A))	경적소음(㏈(C))
경자동차	100 이하	110 이하
승용 자동차	승용1	100 이하	110 이하
승용2	100 이하	110 이하
승용3	100 이하	112 이하
승용4	105 이하	112 이하
화물 자동차	화물1	100 이하	110 이하
화물2	100 이하	110 이하
화물3	105 이하	112 이하
이륜자동차	105 이하	110 이하
다. 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차
소음 항목 자동차 종류	배기소음(㏈(A))	경적소음(㏈(C))
경자동차	100 이하	110 이하
승용 자동차	소형	100 이하	110 이하
중형	100 이하	110 이하
중대형	100 이하	112 이하
대형	105 이하	112 이하
화물 자동차	소형	100 이하	110 이하
중형	100 이하	110 이하
대형	105 이하	112 이하
이륜자동차	105 이하	110 이하