■ 군에서의 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] 보호장비의 규격(제123조제1항 관련)
1. 수갑 가. 양손수갑
재질	잠금장치		연결고리	수갑을 채운 상태의 규격		최소사용손목 크기
ㆍ스테인리스스틸 ㆍ두랄루민 ㆍ탄소강	톱날 또는 물림홈 형태		길이 2.5cm의 고리규격 또는 경첩	최대: 20cm 이하 최소: 16cm 이상		지름: 5cm

나. 일회용수갑
재질		형태	잠금장치			규격
특수 플라스틱		좌우 동형 또는 상하 동형의 띠	가운데 홈으로 끝을 통과시키며 홈 안에서 조임			(50㎝～88.5cm)×1.3cm×0.3cm (길이, 넓이, 두께)

다. 한손수갑
재질	형태		연결고리		최소사용 손목 크기	구성
ㆍ스테인리스스틸 ㆍ두랄루민 ㆍ탄소강	톱날 또는 물림홈 형태		길이 80cm 미만의 고리규격		지름: 5cm	ㆍ수갑 1쪽 ㆍ연결고리 ㆍ자물쇠

2. 머리보호장비
재질	형태	규격		색상		구성
고무 또는 우레탄	헬멧	머리둘레: 55cm ～ 65cm 두께: 1.5cm		베이지 또는 파란색		ㆍ후두부 중앙 고정장치 ㆍ지름 1cm 미만의 환기구멍

3. 발목보호장비 가. 양발목보호장비
재질	잠금장치		연결고리	수갑을 채운 상태의 규격		최소사용 발목 크기
ㆍ스테인리스스틸 ㆍ두랄루민 ㆍ탄소강	톱날 또는 물림홈 형태		길이 35cm 미만의 고리규격	최대: 59cm 이하 최소: 53cm 이상		지름: 7cm

나. 한발목보호장비
재질	잠금장치		연결부위	최소사용 발목 크기		구성
스테인리스스틸 또는 두랄루민	톱날 또는 물림홈 형태		길이 80cm 미만의 고리규격	지름: 7cm		ㆍ수갑 1쪽 ㆍ연결고리 ㆍ자물쇠

4. 보호대 가. 금속보호대
재질		규격	구성
스테인리스스틸		길이 150㎝ 미만의 고리규격	ㆍ수갑연결용 고리 ㆍ안전자물쇠

나. 벨트보호대
재질	형태	규격	구성
벨트: 폴리프로필렌 링: 스테인리스스틸	벨크로접착 띠	140㎝×5㎝	ㆍ벨크로접착 띠가 부착된 중앙 분리형 벨트 ㆍD형 고리 ㆍ안전 자물쇠

5. 보호의자
형태	규격		중량	구성
6개의 단방향조절식 잠금장치가 부착된 전신고정형 의자	70㎝×117㎝×112㎝ (넓이, 깊이, 높이)		32㎏	ㆍ의자: 38㎝×51㎝(넓이, 깊이) ㆍ등받이: 30㎝×81㎝(넓이, 높이) ㆍ팔걸이: 9㎝×43㎝(넓이, 길이) ㆍ어깨, 배, 다리, 팔 구속벨트 및 잠금장치

6. 보호침대
형태	재질		규격	구성
보드형	보드: 겹판식 합성목재 벨트: 폴리프로필렌		81㎝×190㎝×5㎝ 가로, 세로, 두께	ㆍ보드 1개 ㆍ6접점 구속벨트 ㆍ머리충격방지용 베개 1개

7. 보호복
앞면					뒷면
형태		재질	규격(가슴둘레)		구성
재킷형		면	대: (109㎝～124㎝) 중: (94㎝～114㎝) 소: (81㎝～99㎝)		ㆍ버클 6개: 등판 왼쪽 4개, 등판 오른쪽 아래 1개, 왼쪽 소매 끝 1개 ㆍ나일론 버클 조임끈 6개 ㆍ목부위 마찰방지 바이어스 처리

8. 포승
종류	재질		길이(m)		지름(cm)
일반용	면		11		0.7
개인용	면		4		0.3