◉산업통상자원부 공고 제2020-168호

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5조에 따라 상세기준 개정안을 승인·공고합니다.

2020년 3월 18일

산업통상자원부장관

상세기준(개정)

구분	코드번호	코드명	기준내용
액화석유가스분야	AA337	가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA338	가스누출 확인 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA632	가스누출경보차단장치 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
도시가스분야	FS451	가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준	개정
	FS452	가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준	개정
	FP451	가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준	개정

※ 개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준 정보시스템(http://www.kgscode.or.kr)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상자원부 에너지안전과(☏ 044-203-5275) 또는 가스기술기준위원회 사무국(☏043-750-1321~4)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

상세기준 개정안 주요내용

구분	주요내용	비고
액화석유가스분야	ㅇ 특정상세기준으로 운영되고 있는 가스누출 확인 퓨즈콕(KGS S AA009) 및 가스누출 확인 배관용 밸브(KGS S AA010)의 유효기간 만료가 도래함에 따라 기존 일반상세기준으로의 통합 <AA337, AA338> ㅇ 가스누출경보차단장치 경보차단 성능 및 경보차단 성능 시험방법 관련 기준 개정 <AA632> - 차단방식에 따라 제어부와 검지부 및 차단부의 단자연결 방식이 상이함으로 이에 따른 경보차단 성능 기준 명확화 ㅇ 옥외용 차단부 표시사항 추가 <AA632> - 옥외에 설치된 차단부의 용도(옥내용, 옥외용) 구분이 어려움에 따라 옥외용 차단부에 스티커를 부착함으로서 용도 확인이 쉽도록 표시사항 추가	AA337 AA338 AA632 총 3종
도시가스분야	ㅇ 배관 직상부에 밸브박스 전위측정용터미널 검지공 등 가스공급시설이 설치된 경우 라인마크로 인정하는 기준 신설 <FS451, FS452, FP451> ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 매설 용어로 통일(매몰 매설 ￫ 매설) <FS451, FS452, FP451> ㅇ 법 개정에 따른 검사방법 관련 일부 문구 개정 <FS451, FS452, FP451> - 「고압가스안전관리법」에서 상세기준에 대한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외토록 개정(`10.10.13)됨에 따라 현행법에 맞춰 문구 수정 ㅇ 가스차단장치의 개폐작동성능 확인 대상 규정 <FS452> - 정기검사 시 가스공급 등 운영 중에 가스차단장치를 작동시험 하는 경우 비정상 동작으로 인한 공급 중단 우려로 가스차단장치 검사 대상 신설	FP451 FS451 FS452 총 3종