[별표 1]
선박의 항해 구역 명 칭		원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
주급수역지변의판체및판좌		1보일러분	좌동	좌동	-
안전변의 스프링(과열기안전변의스프링을포함한다)		각종 1개	좌동	좌동	-
화격자잔(화이아구래이팅)		1로통분	좌동	1로통분의 반수단, 최소4개	좌동
분연펌푸의변체및스프링		1대분	좌동	-	-
분연장치의분연바나의노즐(완비품)		1보일라분	좌동	좌동	-
분연장치의 기름 휠타망		각형 1개	좌동	-	-
미분탄연소장치의바나의 노즐(완비품)		1보일라분	좌동	좌동	-
미분탄 쇄탄구		1조	좌동	-	-
좌동급탄기의 부분품		1조	좌동	-	-
통형수면계유리(곽캉을 포 함한다)		12개	좌동	6개	3개
편평형 수면계 유리		2개	좌동	1개	좌동
편평형 수면계 틀		1개	좌동	좌동	좌동
연관 및 지주관		1보일러관의총수 외의 5%	좌동	-	-	각치수의 것 각각 1개 이상을 포함한다.
수관 및 과열기관		1보일러관의총수 외의 5%	좌동	-	-	상 동
관확기(管擴器)		각종 1개	좌동	좌동	-
관쇄기(管塞器) 과열기관과 절 단기관용의 것 을 포함한다.	수관보일 러	각종12개	각종8개	각종4개	각종2개
		각종12개	각종8개	각종4개	각종2개
		12개	8개	4개	2개	각치수의 것 각각 1개이상을 포함 또 는 환보일러에 있어 서는 그 반수가 그 전면에서 직접 사용 할 수 있도록 할 것
	기타의 보일러
비고 1. 본표는 보일러 1개분에 요하는 비품과 수량을 게기한 것이다. 2. 동일용도로서 동형의 보일러 2개이상을 비치한 경우에는 그에 요하는 비품과 수량은 다음에 게기하는 경우를 제외하고는 1개분에 그칠 수 있다. (가) 화이아 구래이팅: 보일러 5개이상을 비치할 때에는 이 표에 게기한 수량의 배수 (나) 자동급탄기의 부분품: 보일러 2개 또는 그 단수마다 1조 (다) 통형수면계유리(팔킹을 포함한다)와 편평수면유리보일러 1개마다 본표에 게기한 수량 (라) 편편형 수면계틀: 보일러 2개마다 1개