[별표 4]
선박의 항행 구역 명 칭		원 양 구 역	근해 구역	연해 구역	평수 구역	비 고
시린다카바(판기타부속품을 완비한 것)		1개	좌동	-	-	길이50미터이상의 선박에 비치하는 듸젤주기에 한함
피스톤(링, 피스톤핀, 기타를 완비한 것)		1개	좌동	-	-	상동
피스톤 링		1시린더분	좌동	좌동	-
분사변(케싱, 스프링 기타부속품을 완비한 것)		1시린더분	좌동	좌동	-	소구기관에는 붓싱에 그쳐도 좋다
흡기변(케싱, 스프링, 기타 부속품을 완비한 것)		1시린더분	좌동	좌동	-
배기변(케싱, 스프링, 기타 부속품을 완비한 것)		1시린더분	좌동	좌동	-
시동변(케싱, 스프링, 기타 부속품을 완비한 것)		1시린더분	좌동	-	-
도변(케싱, 스프링, 기타부속품을 완비한 것)		1시린더분	좌동	-	-	시린더의 지름이 230밀리미터이상으로서 시린더내의 최대압력 이에 평방센티미터3.5키로그람이상의 것에한함
피스톤봉		1개	좌동	-	-	복동식 듸젤주기에한함
피스톤 복용 팍킹		1시린더분	좌동	-	-	상동
피스톤냉각용 입자관 또는링관		1시린더분	좌동	-	-	상동
피스톤냉각용 입자관 또는링관		1시린더분	좌동	-	-	주기에한함
시린더라이나(부속품을 완비한 것)			좌동	-	-	상동
연접봉의 상하축수금		1연접봉분	좌동	좌동	하1조	단동식기관에는 상부수금의하반 및 하부수금의 상방만에 그쳐도 좋다
연접봉의 상하축수금의 볼트 및 낫드		1연접봉분	좌동	좌동
분사변용 니들 발브		총수의 4분의 1	좌동	-	-	듸젤기관에한함
분사펌프의 동작부(푸란쟈, 변스프링을 말함)		시린더 1개마다 1시린더분	시린더2개 또는그 단수마다 1시린더분	시린더4개 또는2단수 마다 1시린더분	1시린더 분	총수4시린더를 넘을 경우에 있어서는 4시린더분에 그쳐도 좋음 소구기관에 있어서는 판체변좌와 스프링만으로는 좋음.
분사관과 접합금속구		시린더 1개마다 1시린더분	시린더 2개 또는그 단수마다 1시린더분	시린더 4개 또는그 단수마다 1시린더분	1시린더 분	무기분사식 듸젤기관에 한함동형의 것은 반수에 그쳐도좋음.
소제공기 송풍기의 깃차 깃차축 및 축수금		1조	좌동	-	-	주기에 한함. 송풍기가 2대이상으로 각기가 모두의 시린다에 송풍될 수 있도록 장치 되어 있을 때는 필요없음
캄축과 소제공기 구동시	체인	6링크본	좌동	-	-	주기에 한함. 근해구역을 항행하는 총톤수 1,000톤미만 의 선박에는 생략하여도좋음
송풍기의 구동장 치시	차구동동	1조	좌동	-	-
소구공기장치의 변과 스프링		시린다 4개 또는2단수마다 1시린더분	좌동	좌동	-
소제기관의 소제공기변과 스프링		시린다 2개 또는그 단수마다 1시린더분	좌동	시린다 4개 또는그 단수마다 1시린더분	-
배기터빈과 급기의 주축수금		파급기 1대마다1축분	좌동	-	-	주기에 비치하는 과급기가 2개이상인 때에는 각 과급기에 대하여 위의 수를 비치할것. 보조기관에 비치하는 과급기는 개수가 얼마든지 상기수에 그쳐도 좋음
배기터빈과 급기의 주축기밀팍킹		1축분	좌동	-	-
감속장치의 축수금		각종 1축수분	좌동	-	-
특수한 가스켈드 및 팍킹		각종마다 총수의 4분의 1	좌동	-	-
소구		시린다 1개 마다1개	좌동	시린다 2개 또는그 단수마다 1개	좌동
점화푸라그		시린다 1개 마다1개		시린다 2개 또는그 단수마다 1개	좌동
전지		상용과 동수	좌동	상용의반수	좌동	주기시동용에 한함
전선		각종 적당량	좌동	-	-	주기시동용에 한함
시동용등		상용외에 2개	좌동	상용외에1개	-
비고 : 1. 이 표는 내연기관 1개분에 요하는 비품과 그 수량을 게기한 것이다 2. 동일용도로서 동형의 내연기관 2개이상을 비치하는 경우에는 그에 요하는 비품과 그 수량은 1개분에 그 칠수 있다