[별표 6]
선박의 항해 구역 명 칭	원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
부릿지 게지 또는 이에 대신하는 것(터빈로라 축수,듸젤기관 주축수 또는 감속치차 축수용의 것)	1조	좌동	-	-
활자와 로푸	2조	1조	-	-	근해구역을 항행구역으로 하는 소형 범선에는 생략하여도 좋음.
불무	1개	좌동	-	-	상동
쇠깔판	1개	좌동	-	-	상동
바이스	1개	좌동	-	-	상동
강판	각종 적당량	좌동	-	-	상동
봉강	각종 적당량	좌동	-	-	상동
볼트와 낫드	각종 적당량	좌동	좌동	좌동
기관실 소도구	1식	좌동	좌동	좌동
인디케이타	1개	좌동	-	-	내연기관을 비치한 선박에 한함. 근해구역을 항행구역으로 하는 소형범선은 생략해도 좋음.
표준압력계	1개	좌동	-	-	보이라를 비치한 선박에 한함.
					압력계시험 장치를 비치하여도 좋음.
염분계	2개	좌동	1개	좌동	보이라를 비치한 선박에 한함.
					호소만을 항행하는 선박에는 비치할 필요가 없음
온도계	2개	좌동	1개	좌동
비고 : 이 표는 선박 1척분에 요하는 일반비품과 그 수량을 게기한 것이다.