[별표 9]<신설 1987.12.11> 검정증인등의 종류 (제40조의5 관련)
검정증인
형 상	종 류	규 격
(검)	· 타 인	지름이 2㎜인 원형
	· 압 인	지름이 3㎜인 원형
일반계량기	· 화 인	지름이 5㎜인 원형
	· 습부인	지름이 7㎜인 원형
(기)	· 부식인	지름이 10㎜인 원형
기 준 기	· 인쇄인
2. 검정유효기간 년 · 월호인
형 상	종 류	규 격
87	· 타 인	지름이 5㎜인 원형
(----)	· 압 인	지름이 7㎜인 원형
8	· 습부인	지름이 10㎜인 원형
	· 인쇄인	지름이 13㎜인 원형
3. 소인
형 상	종 류	규 격
[그림생략]	· 타 인	짧은지름 2㎜×긴지름 3㎜인 타원형
	· 압 인	짧은지름 5㎜×긴지름 7㎜인 타원형
	· 화 인	짧은지름 8㎜×긴지름 12㎜인 타원형
	· 습부인