[별표 8]<개정 1987·8·31>

검정계량기의 종류(제25조 관련)

1. 길이계

가. 택시미터

2. 질량계

가. 부등비접시수동저울(최소눈금값이 1g이상의 것)

나. 판수동저울

다. 접시지시저울(스프링식의 것을 말하며, 끝달림이 2kg이하로서 가정용으로 표기가 되어 있는 것을 제외한다)

라. 전기식지시저울(최소눈금값이 1mg이상의 것을 말하며, 체중계로서 가정용으로 표기가 되어 있는 것을 제외한다)

마. 분동

바. 추

3. 온도계

가. 체온계

ㄱ. 유리제 체온계

ㄴ. 전자식 체온계

4. 부피계

가. 가스미터(사용압력 1수주미터 이하, 최대유량이 200㎡/h이하의 것을 말한다)

나. 적산식 가설린미터

다. 액화석유 가스미터(구경이 40mm이하의 것을 말한다)

라. 수도미터(사용 최고압력이 7.5kg/㎠이하로서 구경이 350mm이하인 온수미터를 말한다)

마. 오일미터(실측식의 것으로서 구경이 100mm이하의 것을 말한다)

바. 눈새김 탱크

사. 눈새김탱크로오리(분뇨수거용을 제외한다)

5. 압력계

가. 혈압계

6. 열량계

가. 적산식 열량계

7. 전기계기

가. 전력량계

○ 비고 : 제1호 내지 제7호에 규정된 검정계량기는 공업진흥청장이 정하는 바에 따라 표준추출방식에 의한 검정을 실시할 수 있다.