[별표 4]<개정 1986.6.19.> 관광호텔업 등급별 시설기준(제14조관련)
	등 급		특 등 급	1 등 급	2 등 급	3 등 급
시 설
1. 객실
가. 면적 (욕실 면적을 포함 한다)				특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
싱글(Single)			13제곱미터이상 (다만, 객실수는 전체객실수의 10%이내어야 한다)
다불·투윈 (Double Twin)			19제곱미터이상
스위트 (Suite)			26제곱미터이상
한 실			19제곱미터이상
나. 냉·난방시 설			중앙집중식 냉·난방겸용 공기조 절기(에너지절약 설비를 포함한 다)를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	중앙집중식 또는 독립조절식 냉· 난방겸용 공기조 절기(에너지 절약 설비를 포함한다) 를 설치할 것
다. 환기설비			자동환기 설비를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
라. 출입문자물 쇠			자동 또는 반자동 폐쇄정으로 하 고 출입문 내부쪽에 쇠사슬 안전 폐쇄기를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
마. 침 대			1인용의 경우 90센티미터×195센티미 터이상, 2인용의 경우 138센 티미터×195센티미터이상의 침대 를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
바. 전 화			객실에서 직접 호출할 수 있는 자 동식 전화(국제전화를 포함한다) 를 설치할 것. 다만, 자동식 전화 시설이 불가능한 지역은 그러하지 아니하다.	자동식전화를 설 치할 것. 다만, 자동식 전화시설 이 불가능한 지역 은 그러하지 아니 하다.	1등급의 경우와 같다.
사. 욕 실
(1) 면 적			3.3제곱미터이상일 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
(2) 욕 조			길이 115센티미터이상일 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
2. 현관로비			1. 면적은 ○120실미만의 경우 : 객실수용인 원×0.5제곱미터이상 ○120실이상 300실미만인 경우 : 객실수용인원×0.4제곱미터 + 40제곱미터이상 ○300실이상 500실미만인 경우 : 객실수용인원×0.3제곱미터 + 100제곱미터이상 ○500실이상의 경우 : 객실수용인 원×0.2제곱미터 + 200제곱미터 이상(이 경우 객실수용 인원은 1실당 2인으로 본다).	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
			2. 손님이 대기할 수 있는 휴게 실 설비를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
3. 승용승강기			4층건물이상에는 수용인원에 상 응하는 엘리베이터를 투숙객용과 종사원용으로 구분하여 별도의 위 치에 설치할 것	4층건물이상에는 수용인원에 상응 하는 엘리베이타 를 설치할 것	1등급의 경우와 같다.	1등급의 경우와 같다.
4. 식당등			한식당·양식당·다실·연회실 및 칵테일바를 설치할 것	양식당·다실·연 회실 및 칵테일바 를 설치할 것	양식당·다실·칵 테일바를 설치할 것	양식당 및 다실을 설치할 것
5. 주 방			현대적 주방시설을 갖출 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
6. 소방·방재시 설			1. 중앙집중식 소방·방재센타를 설치할 것 2. 고객안전용 감시 카메라를 설 치할 것	중앙집중식 소방 ·방재센타를 설 치할 것	소방·방재시설을 설치할 것	2등급의 경우와 같다.
7. 발전기등			1. 비상 발전설비를 갖출 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
			2. 객실의 조명전원(타일 스위치 를 설치한 입구등의 조명전원을 제외한다)은 객실의 출입문 개 폐용 기구 또는 집중제어방식을 이용한 시설 기타 이와 유사하 다고 인정하는 기구나 시설에 의하여 자동 또는 반자동의 점 멸이 가능하도록 할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
			3. 기타 교통부장관이 필요하다 고 인정하는 시설	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.