■ 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 11] <개정 2021. 11. 19.>
굴착면의 기울기 기준(제338조제1항 관련)
구분	지반의 종류	기울기
보통흙	습지	1 : 1～1 : 1.5
	건지	1 : 0.5～1 : 1
암반	풍화암	1 : 1.0
	연암	1 : 1.0
	경암	1 : 0.5