[별표 1]

경계표석의 규격 및 설치방법(제2조제2항 관련)

비고

1. 표석의 재료는 강화플라스틱(FRP)으로 하고, 표석의 색은 녹색으로 한다.

2. "개발제한구역"이라는 글씨는 음각 후 도색마감(흰색)을 하고, 번호(검은색)는 알루미늄 압출마감으로 붙인다.

3. 강화플라스틱과 콘크리트로 된 기초가 일체가 되도록 설치한다.

4. 글자체: 고딕체, 글자색: 녹색(Pantone 370C), 흰색(White 100%), 검은색(Black 100%)