[별표 27]

도로주행시험용 자동차의 도색 및 표지 등(제71조제3호관련)

1. 표지등 모형 및 규격

①적색

②황색

③녹색

④적색문자

⑤바탕색은 백색

⑥600밀리미터

⑦160밀리미터

⑧180밀리미터

⑨60밀리미터

⑩500밀리미터

⑪100밀리미터

⑫35밀리미터

2. 표지등 설치위치

○ 차량지붕 중심위치에 앞뒤에서 볼 수 있게 설치

3. 도색 및 표지

○ 바탕색 : 황색(제1종보통면허는 백색)

○ 측면에 녹색으로 시험장명, 후미에 백색 원형바탕에 녹색의 차량 고유번호를 표시

4. 제1종 보통면허의 도로주행시험용 자동차의 도색(바탕색을 제회한다) 및 표지는 위에 준한다.