[별표 5] <개정 2003.6.7>

공중이용시설의 실내공기 위생관리기준(제8조제1항관련)

1. 24시간 평균 실내 미세먼지의 양이 150㎍/㎥을 초과하는 경우에는 실내공기정화시설(덕트) 및 설비를 교체 또는 청소하여야 한다.

2. 제1호의 규정에 따라 청소하여야 하는 실내공기정화시설 및 설비는 다음 각 호와 같다.

가. 공기정화기와 이에 연결된 급․배기관(급․배기구를 포함한다)

나. 중앙집중식 냉․난방시설의 급․배기구

다. 실내공기의 단순배기관

라. 화장실용 배기관

마. 조리실용 배기관