[별표 5의10] <개정 2010.11.10>

사륜형 이륜자동차 장애물회피시험로 형태 및 규격(제64조제3항제3호 관련)

1. 시험로 형태 및 구역

2. 시험로 구역별 규격

		(단위: 미터)
구 역	길 이	너 비
1	12	1.1×차량너비+0.25
2	13.5	-
3	11	차량너비+1
4	12.5	-
5	12	1.3×차량너비+0.25(최소 3m 이상)
6	-	1(Lane offset)