[별표 6] <개정 2005.11.1>
공중이용시설안에서 발생되지 아니하여야 할 오염물질의 종류와 허용되는 오염의 기준(제8조제2항관련)
오염물질의 종류	오염허용기준
○ 미세먼지(PM-10) ○ 일산화탄소(CO) ○ 이산화탄소(CO2) ○ 포름알데이드(HCHO)	24시간 평균치 150㎍/㎥ 이하 1시간 평균치 25ppm 이하 1시간 평균치 1,000ppm 이하 1시간 평균치 120㎍/㎥ 이하