동두천 국가산업단지 관리기본계획

1. 산업단지 개요

가. 산업단지 위치 및 관리기관

(1) 산업단지 위치 : 경기도 동두천시 상패동 일원

(2) 관리기관 : 한국산업단지공단(대구광역시 동구 첨단로 39)

나. 조성 및 추진경위

ㅇ ’19.  9. 15.	동두천 국가산업단지 산업단지계획 승인(국토교통부고시 제2019-466호)

ㅇ ’21.  9. 16.	동두천 국가산업단지 산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2021-1090호)

ㅇ ’22.  6. 22.  동두천 국가산업단지 관리기본계획 수립(산업통상자원부고시 제2022-108호)

ㅇ ’23.  1.  5.  동두천 국가산업단지 산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2022-903호)

ㅇ ‘23.  6. 21.  관리기본계획 변경(산업통상자원부 고시 제2023-119호)

ㅇ ’25. 12. 31.  동두천 국가산업단지 산업단지계획 변경(국토교통부고시 제2025-874호)

ㅇ ’26.  5. 15.  관리기본계획 변경(산업통상부 고시 제2026-042호)

다. 분양현황

(단위 : ㎡)
구 분	총면적	분 양 가 능 면 적					조 성 기 간	조 성 기 관
		분 양	미 분 양			계
			조 성	미조성	소 계
계	266,750.0	4,190.0	-	262,560.0	262,560.0	262,560.0	2019년 ～ 2026년	한국토지 주택공사
산업시설구역	184,757.0	4,190.0	-	180,567.0	180,567.0	1180,567.0
지원시설구역	8,482.0	-	-	8,482.0	8,482.0	8,482.0
공공시설구역	47,149.0	-	-	47,149.0	47,149.0	47,149.0
녹 지 구 역	26,362.0	-	-	26,362.0	26,362.0	26,362.0

라. 입주현황

(단위 : 개사, ㎡)
구 분	입 주 업 체 수			면 적
	산업시설	지원시설	계	산업시설	지원시설	계
계	64	7	71	184,757.0	8,482.0	266,750.0
2025.12월말 현재	2	-	-	4,190.0	-	4,190.0
향 후 계 획	62	7	71	180,567.0	8,482.0	262,560.0

마. 입지여건 및 기반시설 현황

구 분		주 요 시 설 내 용	비 고
교통시설	도 로	◦동두천IC 및 국도3호선대체우회도로 연접, 동부간선도로, 구리포천고속도로 연계 ◦수도권제2순환고속도로(개통예정), 국지도39호선(확장예정) ◦지방도364호선(진입도로 4→6차선 확장, 지하차도 신설)	산업단지 입지여건
	철 도	◦동두천중앙역(4km), 보산역(5km)
	공 항	◦김포공항 (70km)
	주차장	◦2개소 조성(면적 3,144㎡)
유통공급 시설	용 수	◦2,288㎥/일(공업용수 전용관로(D400) 매설 예정) - 생활용수 170㎥/일, 공업용수 1,795㎥/일	산업단지 기반시설 *｢국계법｣ 시행령 제2조(기반시설)에 해당 되는 것
	전 력	◦전기설비용량 22,048kVA, 남면변전소 공급
	가 스	◦열 수요량 72.412Gcal/년, ㈜대륜이엔에스 공급
	통 신	◦2,419회선, KT 공급
방재시설	유수지	◦저류시설 1개소(면적 6,625㎡)
환경기초 시설	오·폐수	◦1,132㎥/일, 동두천 공공하수처리시설로 유입하여 처리 - 생활하수 252㎥/일, 공업폐수 880㎥/일
	폐기물처리	◦폐기물 발생량 18,951.2톤/년(폐기물처리시설 설치 미대상), 위탁처리

2. 산업단지의 조성목적 및 관리방향

가. 조성목적

(1) 주한미군기지 이전에 따른 산업공동화, 도시쇠퇴 등을 방지코자 정부의 동두천 지원대책의 일환으로 국가산업단지 조성

(2) 산업경쟁력 제고로 도시자족성 확보 및 고용기반 구축

(3) 투자활성화를 통한 지역경제 활성화 및 지역균형발전

나. 관리기본 방향

(1) 경기 북부 기존 산업과의 연계를 통한 산업집적도 제고 및 지역 전략산업 육성기반 마련

(2) 첨단업종 중심의 산업구조 개편으로 자립생산체제 구축 및 환경 친화적인 산업단지 조성

(3) 산･학･연･관 협력지원 및 수요자 중심의 기업지원체계 구축

(4) 수출증대, 생산성향상 등 입주기업의 경쟁력강화를 통한 고용창출, 지역경제 활성화

다. 산업단지의 발전전략

(1) 지방자치단체의 산업육성전략 등

가) (특화산업) 섬유의류, 가구, 식료품, 금속제품

나) (주력산업) 섬유의류, 금속제품, 전자부품 및 전자기기, 컴퓨터, 기계장비, 자동차, 화학제품

(2) 산업단지의 입주우선순위

ㅇ ｢수도권정비계획법｣ 제6조의 규정에 의한 과밀억제권역으로부터 이전하고자 하는 자

ㅇ ｢해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률｣ 제2조제4호에 따른 국내복귀기업

ㅇ ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제42조제5항 본문에 따른 세부심사기준에

따라 신규채용 실적이 우수하거나 청년고용 실적이 우수한 것으로 평가되는 기업

ㅇ ｢중소기업창업 지원법｣ 제2조 제2호에 따른 창업자

ㅇ ｢중소기업창업 지원법｣ 제2조 제2호의2에 따른 재창업자

ㅇ ｢산업발전법｣ 제5조 제1항의 규정에 의한 첨단기술산업 영위 기업

ㅇ 공공사업으로 철거되어 이전하는 공장 (임차공장 포함)

ㅇ 지자체와 MOU 체결 기업(투자금액 및 신규 일자리 창출이 많은 기업 대상)

※ 상기 입주우선순위 사항에도 불구하고, 산업단지 특성 및 필지의 특성을 고려하여 용지공급주체가 관계 법령에 따라 순서를 정할 수 있음

3. 산업단지의 용도별 구역 및 업종별 배치 계획 등

가. 산업용지의 용도별 구역

(1) 용도별 구역 면적

(단위 : ㎡, %)
총 면 적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹 지 구 역
266,750.0 (100.0)	184,757.0 (69.3)	8,482.0 (3.2)	47,149.0 (17.7)	26,362.0 (9.9)

(2) 용도별 구역 평면도 : [별첨#1]

나. 산업시설구역

(1) 입주대상 업종 및 입주기업체의 자격

가) ｢산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 ‘산업집적법’) 시행령｣ 제6조에 의한 입주자격을 갖추고 한국표준산업분류상 아래의 제조업 등을 영위하기 위하여 ｢산업집적법｣ 제2조에 따른 공장을 설립하여 운영하고자 하는 자

업종구분	한국표준산업분류(중분류)	제 외
섬유 관련 산업	10. 식료품 제조업
	13. 섬유제품 제조업(의복 제외)	134(섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업)
	14. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
	15. 가죽, 가방 및 신발 제조업
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)
	27. 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
	33. 기타 제품 제조업
기타 산업	18. 인쇄 및 기록매체 복제업
	21. 의료용 물질 및 의약품 제조업
	22. 고무 및 플라스틱제품 제조업
	24. 1차금속 제조업	2431(철강주조업)
	25. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
	28. 전기장비 제조업
	29. 기타 기계 및 장비 제조업
	30. 자동차 및 트레일러 제조업
	32. 가구제조업

※ 지정악취물과 특정대기․수질유해물질의 배출이 예상되는 원료 등을 사용하는 설비의 설치에 대하여 환경관련 인․허가기관으로부터 사전협의승인을 득하지 못하는 사업장은 입주가 제한되나, 지자체 등 환경인허가기관과의 협의를 통하여 공해유발이 없다고 인정되고 환경인허가기관에서 입주를 요청하는 경우는 입주를 허용할 수 있음

※ 비소 및 포름알데히드 배출이 예상되는 원료 등을 사용하거나, 사용하는 설비를 활용하는 업종에 대해서는 입주를 제한함

나) 부동산 임대 및 공급업을 영위하고자 하는 자

1) 부동산 임대업 : 한국표준산업분류상 68112 업종(제조업은 공장등록, 비제조업은 사업개시 이후 가능)

2) 부동산 공급업 : 한국표준산업분류상 68122 업종(지식산업센터에 한함)

다) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조 제6항에 따른 신에너지 및  재생에너지 설비를 설치‧운영하고자 하는 자(태양력 발전업에 한 함)

라) 관리기관이 산업단지 운영위원회의 심의 등을 거쳐 4차 신산업, 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 또는 국민경제상 필요하다고 인정하는 융복합 신산업 등의 관련 업종으로 관리권자의 승인을 받은 자

(2) 건축할 건축물의 범위

가) ｢산업집적법｣ 제2조에 의한 공장 및 그 공장의 부대시설

나) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비(태양력 발전업에 한 함)

다) ｢산업집적법｣ 제2조제13호에 따른 지식산업센터 (｢산업집적법 시행령｣ 제36조의4제2항제6호에 따른 오피스텔 허용)

라) 그 밖의 3. 나. (1)에 따른 입주대상 업종 및 입주기업체의 자격에 적합한 건축물에 한 함

(3) 업종별 배치기준

가) 업종고도화 및 산업의 집적화를 위하여 관련업종 인접배치 유도

나) 산업단지 주변지역의 환경 및 근로자들의 생활환경을 고려하여 배치

(4) 업종별 배치계획

구 분			면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계			184,757	100.0
제 조 업 (C)	중복	C10 식료품 제조업	26,243	14.2	A2(7~9), A10
		C13 섬유제품 제조업; 의복제외
		C15 가죽, 가방 및 신발 제조업
		C22 고무 및 플라스틱제품 제조업
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
		C28 전기장비 제조업
		C29 기타 기계 및 장비 제조업
		C32 가구 제조업
	중복	C14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	31,819	17.2	A1, A2(1~6)
		C22 고무 및 플라스틱제품 제조업
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C28 전기장비 제조업
		C32 가구 제조업
		C33 기타제품 제조업
	중복	C20 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	29,323	15.9	A12, A13
		C22 고무 및 플라스틱제품 제조업
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C28 전기장비 제조업
		C32 가구 제조업
	중복	C22 고무 및 플라스틱제품 제조업	12,761	6.9	A11
		C24 1차금속 제조업
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C28 전기장비 제조업
		C32 가구 제조업
	중복	C18 인쇄 및 기록매체 복제업	35,492	19.2	A4, A5, A6
		C21 의료용 물질 및 의약품 제조업
		C22 고무 및 플라스틱제품 제조업
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
		C28 전기장비 제조업
		C32 가구 제조업
	중복	C24 1차금속 제조업	25,973	14.1	A3, A7
		C29 기타 기계 및 장비 제조업
	중복	C20 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	10,010	5.4	A8
		C24 1차금속 제조업
		C30 자동차 및 트레일러 제조업
	중복	C22 고무 및 플라스틱제품 제조업	13,136	7.1	A9
		C25 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
		C28 전기장비 제조업
		C30 자동차 및 트레일러 제조업
		C32 가구 제조업

(5) 업종별 배치 계획도 : 별첨#2

다. 지원시설구역

(1) 운영기준 : 최초 입주계약용도로 사용 후 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 및 ｢건축법｣에 따라 관리기관과 협의하여 3.다.(5)의 건축 가능한 건축물의 범위 내에서 사업내용을 변경할 수 있음

(2) 설치계획

(단위 : ㎡, 필지)
구 분	세부용도(시설명)	면 적	필 지 수
일반용도	기타 지원시설	8,482.0	7

(3) 입주대상업종 및 입주자격

가) ｢산업집적법｣ 제2조 제19호에 규정한 지원기관으로서, 같은법 시행령 제6조에 따른 입주자격을 갖춘 자(3.다.(4)에 따른 입주제한업종 제외)

나) 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

다) 관리권자가 필요하다고 지정하는 사업을 영위하고자 하는 자

라) ｢산업집적법 시행령｣ 제58조의2제1항제3호에 따른 입주자격을 갖춘 자

마) 「주차장법｣ 제2조에 따른 노외주차장, 주차전용건축물을 설치·운영하고자 하는 자

※ 주차전용건축물을 설치할 경우 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 95% 이상이어야 함.
다만, 주차장 외의 용도로 사용되는 부분이  ｢건축법 시행령｣ [별표1]에 따른 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차 관련 시설인 경우(3.다.(4)는 제외)에는 주차장으로 사용되는 비율이 70% 이상이어야 함

바) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조 제6항에 따른 신에너지 및  재생에너지 설비를 설치‧운영하고자 하는 자(태양력 발전업에 한 함)

(4) 입주제한업종 : ｢산업집적법 시행령｣ 제6조제6항제1호부터 제3호로 정하는 사업 및 같은 항 제4호에 따라 아래에 해당하는 사업을 추가 제한함

가) 동두천 국가산업단지 산업단지계획(지구단위계획 결정조서) 중 지원시설용지(B1～B3)에

허용되지 않는 용도의 건축물을 설치･운영하는 사업

나) 가상통화채굴업(행위)

(5) 건축할 건축물의 범위

가) ｢산업집적법｣ 제2조제19호에 따른 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물(3.다.(4)에 따른 입주제한업종을 영위하기 위한 건축물은 제외)

나) ｢산업집적법｣ 제44조제1항에 따른 관리기관이 입주기업체의 사업지원을 위하여 설치하는 건축물

다) 산업단지 개발계획 및 실시계획에 부합하는 경우에 한하여 ｢건축법 시행령｣ 별표1(용도별 건축물의 종류)에 의한 입주업체 지원에 필요한 시설물로서 관리기관이 필요하다고 인정하는 아래의 건축물

1) 제2호 공동주택 중 기숙사

2) 제3호 제1종근린생활시설

3) 제4호 제2종근린생활시설(종교집회장, 총포판매소, 장의사, 동물병원, 동물미용실, 동물위탁

관리법을 위한 시설, 제조업소, 단란주점, 안마시술소 제외)

4) 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장

5) 제7호 판매시설(해당 준공업지역에서 소재하는 공장에서 생산하는 제품을 판매하는 시설에 한함)

6) 제9호 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외)

7) 제10호 교육연구시설

8) 제11호 노유자시설 중 의료시설의 부수시설에 해당하는 요양원, 아동 관련 시설, 근로복지시설

9) 제13호 운동시설

10) 제14호 업무시설

11) 제15호 숙박시설(「관광진흥법」제3조 제1항에 의한 호텔업에 한함)

12) 제18호 창고시설

13) 제20호 자동차 관련 시설(폐차장, 매매장, 운전학원. 차고 및 주기장 제외)

14) 제24호 방송통신시설

라) 「주차장법｣ 제2조에 따른 노외주차장, 주차전용건축물

※ 주차전용건축물을 설치할 경우 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 95% 이상이어야 함.
다만, 주차장 외의 용도로 사용되는 부분이  ｢건축법 시행령｣ [별표1]에 따른 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차 관련 시설인 경우(3.다.(4)는 제외)에는 주차장으로 사용되는 비율이 70% 이상이어야 함

마) ｢산업집적법｣ 제2조제11호에 따른 “산업단지구조고도화사업”에 따라 관리기관이 산업단지의 경쟁력을 높이기 위해 필요하다고 인정되는 시설로서 같은법 시행령 제58조의2제1항제3호에 해당하는 건축물

바) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비(태양력 발전업에 한 함)

라. 공공시설구역

(1) 입주대상업종 및 입주자격

가) 공공기관

나) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조제6항에 따른 신에너지 및  재생에너지 설비를 설치‧운영하고자 하는 자(태양력 발전업에 한 함)

(2) 건축할 건축물의 범위

가) 공공기관이 설치 또는 운영하는 공공시설

나) ｢산업집적법 시행령｣ 제43조 제6항에 따른 신에너지 및  재생에너지 설비(태양력 발전업에 한 함)

마. 녹지구역

(1) 입주대상업종 및 입주자격

가) 국가, 지자체, 공공기관(｢공공기관 운영에 관한 법률｣ 제4조에 따른 공공기관)

나) 위 가)로부터 사업 운영을 위탁받은 자(도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제24조 또는 제38조에 따라 점용허가를 받은자를 포함한다)

(2) 건축할 건축물의 범위

가) 녹지구역 유지관리에 필요한 건축물

나) ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제2조제4호에 따른 공원시설

다) ｢신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법｣ 제2조 제3호에 따른 신ㆍ재생에너지 설비, 문화ㆍ체육시설 등(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣에 따라 공원 및 녹지 등에 설치할 수 있는 시설에 한함)

4. 그 밖에 산업단지의 관리 및 지원 계획

가. 일반사항

본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 ｢산업집적법｣ 및 ｢산업단지관리지침｣에 따라 관리함

나. 산업시설구역 내 산업용지의 최소필지 분할면적

(1) ｢산업집적법 시행규칙｣ 제39조의3(산업용지의 분할기준 등) 제2항에서 “산업단지 관리기본계획에서 정하는 면적”이라 함은 산업집적법 제15조 각항의 규정에 의한 공장설립완료 또는 사업개시 신고 후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말한다)의 최소 분할면적은 1,650㎡ 이상으로 한다.

(2) 다만, 인접(바로 옆 공장)한 부지에서 공장용지를 사용하고자 하는 경우에는 잔여필지의 면적이 1,650㎡ 이상인 경우에 한해 산업용지 일부를 1,650㎡미만으로 분할 할 수 있다. 이때 분할용지(1,650㎡미만) 매수업체는 분할용지를 매수업체가 소유한 기존부지와 합필해야 하며 1년 이내에 토지를 재분할할 수 없다. (위반시 입주계약 해지)

(3) ｢산업집적법 시행규칙｣ 제39조의3(산업용지의 분할기준 등) 제1항제4호에 해당하는 산업용지는 1,650㎡ 미만으로 분할할 수 있다. 다만, 이 경우 해당 산업단지 관리권자·관리기관 또는 사업시행자는 해당 산업단지 지정권자와 협의하여야 한다.

다. 환경관리

(1) 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음･진동 등의 배출허용기준에 적합하여야 함.

(2) 환경오염의 사전예방을 위해 지방환경관리청 및 지방자치단체와 긴밀한 협조체제 구축

(3) [별첨#3]의 발암성 물질 및 비발암성물질의 배출이 예상되는 원료를 사용하거나 사용하는 설비를 활용하는 업체에 대해서는 별첨 3의 임계배출량 산정기준을 초과하지 않는 수준에서 동두천시 및 환경 인허가 기관으로부터 사전 협의를 득하여야 하며 사전 협의를 득하지 못하는 경우 입주 불가

※ 임계배출량 산정결과표 : [별첨#3]

(4) [별첨#3]의 발암성 물질 및 비발암성물질의 배출이 예상되는 원료를 사용하거나 사용하는 설비를 활용하는 업체는 그 물질에 해당되는 최적방지시설(BAT)을 반드시 설치하여야 함

라. 안전관리

(1) 입주기업은 공장설립등의 완료신고시 안전 관련 법령 준수여부, 안전관리방안 및 응급상황 조치계획 등을 기재한 안전관리계획서를 제출토록 함.

(2) 풍수해, 안전사고 등 재해․사고 예방과 치안유지를 위해 산업단지내 소방서, 파출소 등 유치를 위해 노력하고, 지방자치단체, 안전 관련 전문기관 등과 재해․사고 대응 협조체제 구축

(3) 입주업체가 위험물, 유해화학물질 등을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 안전관리 관계법령 및 기준을 준수하도록 안내

(4) 예비군 편성과 단지방호는 지자체 및 군부대와 협의하여 산업단지 특성을 감안한 방호계획이 수립되도록 협조체제 구축.

마. 복지후생

(1) 단지 내 근로자 임대주택, 복지관, 탁아시설 등을 설치 또는 유치하여 근로자의 여가 활용을 지원하고, 주부들의 취업지원 도모

(2) 산업단지 녹지 등에 건전한 체육시설을 확보하여 근로자의 체력향상을 도모하고 입주업체의 각종 행사에 활용할 수 있도록 지원

[별첨#1] 동두천 국가산업단지 관리기본계획 용도별 구역 평면도

[별첨#2] 동두천 국가산업단지 관리기본계획 업종별 배치 계획도

[별첨#3] 임계배출량 산출결과표

임계배출량 산정결과(비발암성 물질)

구 분	비발암성물질
	시안화수소			염화수소			황화수소
	기존(변경1차)	금회	증·감	기존(변경1차)	금회	증·감	기존(변경1차)	금회	증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)	1.44E-01	1.76E-01	3.23E-02	2.44E-01	1.76E+00	1.51E+00	2.18E-01	8.17E-01	5.99E-01
현황농도 (㎍/㎥)	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
최대가중농도 (㎍/㎥)	1.62E+00	2.14E+00	5.20E-01	2.95E+00	2.31E+01	2.01E+01	3.54E+00	1.01E+01	6.53E+00
최대위해도	2.03E+00	2.68E+00	6.50E-01	1.48E-01	1.15E+00	1.01E+00	1.77E+00	5.03E+00	3.26E+00
위해도기준	1
임계가중농도 (㎍/㎥)	1.25E+00	1.25E+00	0.00E+00	5.00E-02	5.00E-02	0.00E+00	5.00E-01	5.00E-01	0.00E+00
임계배출량 (g/s)	1.11E-01	1.03E-01	-8.00E-03	4.14E-03	3.81E-03	-3.33E-04	3.09E-02	4.06E-02	9.69E-03

임계배출량 산정결과(발암성 물질)

구 분			발암성물질
			니켈							6가크롬
			기존(변경1차)		금회			증·감		기존(변경1차)		금회		증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)			5.80E-03		2.76E-02			2.18E-02		3.38E-09		1.10E-03		1.10E-03
현황농도 (㎍/㎥)			0.00E+00		0.00E+00			0.00E+00		4.94E-04		4.06E-04		-8.80E-05
최대가중농도(㎍/㎥)			4.82E-02		2.38E-01			1.90E-01		9.84E-04		3.63E-02		3.53E-02
최대위해도			1.16E-05		5.71E-05			4.55E-05		1.18E-05		4.40E-04		4.28E-04
위해도기준			1.00E-06		1.00E-06			0.00E+00		1.00E-05		1.00E-05		0.00E+00
임계가중농도(㎍/㎥)			4.17E-03		4.17E-03			-3.33E-06		3.39E-04		4.27E-04		8.83E-05
임계배출량(g/s)			5.02E-04		4.84E-04			-1.85E-05		7.02E-05		1.30E-05		-5.72E-05
구 분	발암성물질
	벤젠					염화비닐					카드뮴
	기존(변경1차)	금회		증·감		기존(변경1차)	금회		증·감		기존(변경1차)		금회		증·감
사업지구 예상 총배출량(g/s)	2.24E-01	1.84E-01		-4.01E-02		1.32E-01	2.37E+01		2.36E+01		2.62E-03		4.38E-03		1.76E-03
현황농도 (㎍/㎥)	3.90E-02	3.90E-02		0.00E+00		8.37E-01	5.58E-01		-2.79E-01		4.30E-03		3.50E-03		-8.00E-04
최대가중농도 (㎍/㎥)	1.61E+00	1.81E+00		1.97E-01		1.50E+00	4.42E+02		4.40E+02		1.95E-02		5.86E-02		3.91E-02
최대위해도	1.29E-05	1.44E-05		1.53E-06		1.01E-05	1.95E-03		1.94E-03		4.28E-05		1.12E-04		6.89E-05
위해도기준	1.00E-06	1.00E-06		0.00E+00		1.00E-05	1.00E-05		0.00E+00		1.00E-05		1.00E-05		0.00E+00
임계가중농도 (㎍/㎥)	8.92E-02	8.92E-02		5.13E-06		1.44E+00	1.71E+00		2.75E-01		1.26E-03		2.06E-03		7.96E-04
임계배출량 (g/s)	1.25E-02	9.10E-03		-3.40E-03		1.27E-01	9.22E-02		-3.48E-02		1.68E-04		1.54E-04		-1.44E-05

[별첨#4] 토지이용계획 및 관리기본계획 면적 대비표

(단위 : ㎡)
토지이용계획			관리기본계획			비 고
구 분		면적	용도구분	면적	제외면적
합 계		266,750.0		266,750.0
산업시설용지		184,757.0	산업시설구역	184,757.0		공장시설용지
지원시설용지		5,338.0	지원시설구역	5,338.0
공공 시설 용지	소 계	76,655.0		76,655.0
	공 원	3,238.0	녹지구역	3,238.0
	녹 지	23,124.0	녹지구역	23,124.0
	도 로	40,524.0	공공시설구역	40,524.0
	주차장	3,144.0	지원시설구역	3,144.0		민간분양예정
	저류시설	6,625.0	공공시설구역	6,625.0