[별표 3] 수산종묘생산업의 허가규모시설기준 및 고용하여야할 기술자기준(제3조관련)
구 분	품 목	시설 방법	허가규모	어장간 거 리	고용하여야할 기술자		세 부 시 설	갖추어야 할 시험기기
					수산증식기술자격 취 득 자	수 산 고등학교 졸 업 자 이 상 학력소지자		현미경	수온계	비중계	광도계	자외선 살균기
육 상 종묘업	전 복 소 라	옥 내 수조식	165㎡~	-	수산증식기사 2급이상 1명	-	실내사육등 70㎡이상 옥외수조70㎡이상 실험실 및 관리사 25㎡이상, 산소공급기 2마력이상 4대, 발전기 5kw이상 1대, 양수기 1대	0	0	0	0	0
			660㎡
	어 류	옥 내 수조식	330㎡~	-	수산증식기사 1급이상 1명	1명	친어사육수조 50㎡이상, 치자어 사육동230㎡이상, 부화수조 10㎡상, 의료배양수조 10㎡이상, 실험실 및 관리사 30㎡이상, 산소공급기 2마력이상 8대 발전기 5kw이상 1대, 양수기 1대	0	0	0	0	0
			1,000㎡
	해 태	옥 내 배양식	50㎡~	-	-	-	상자식:㎡당 상자 3개 또는 4개와 양수기 1대 수하식:㎡당 수하연 800개~900와 양수기 1대	0	0	0	0
			1,650㎡
	미 역 다시마 우렁쉥 이 기 타		50㎡~330㎡				종묘배양수조45㎡이상, 양수기1대		0	0	0
해 상 종묘업	굴	수하식	10,000㎡~	100m	-	-	간승100m(수하연 200연) 1헥타당 10대~20대		0	0
			50,000㎡
		간 이 수하식	10,000㎡~	50m	-	-	항건식 50m(25m×2m) 1헥타당 20대~40대		0	0
			20,000㎡
		뗏목식	5,000m~	100m	-	-	뗏목 165㎡(18m×9.2m) 1헥타당 3대 ~ 6대		0	0
			20,000㎡
	가리비	수하식	10,000㎡~	300m	-	1명	간승150m(채묘기 500개) 1헥타당 7대 ~ 13대	0	0	0
			50,000㎡
	피조개 새꼬막 기 타	수하식	10,000㎡~	150m	-	-	간승100m(채묘기 50개) 1헥타당 10대 ~ 20대
			50,000㎡