■ 건설기계 안전기준에 관한 규칙 [별표 4] <개정 2013.5.27>
전기식 건설기계의 절연 및 접지저항 기준(제129조의3 관련)
대지전압	150V 미만	150V 이상 300V 미만	300V 이상 400V 미만	400V 이상
접지저항	100Ω 이하			10Ω 이하
절연저항	0.1㏁ 이상	0.2㏁ 이상	0.3㏁ 이상	0.4㏁ 이상