■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 11의6] <개정 2020. 12. 24.>
천연가스 및 수소가스를 사용하는 차량총중량 4.5톤을 초과하는 승합자동차의 연료장치 기준(제91조제7항 관련)
시험조건	연료장치 기준
다음 각 호의 어느 하나의 시험조건으로 실시 1. 완성차의 전복시험 2. 완성차를 대표하는 주요 차체구조물의 전복시험 3. 완성차의 수학적 해석에 의한 전복시험	충전구와 충전용 배관을 제외한 연료장치(용기, 용기밸브, 배관 및 연결장치 등)가 지면 또는 차체(변형이 발생되는 순간을 모두 포함한다)에 직접 접촉되지 않을 것