[별표 25] <개정 1999.2.19> 자동차경매장시설기준(제124조관련)
시설구분	기준면적(㎡)	시설내역
주차장	3천300이상	경매참가자동차의 보관ㆍ주차장소
경매실	200이상	○경매참가인용좌석 : 100석이상 ○전광판 : 1대이상 ○환등기 : 1대이상 ○방송시설 : 1실이상
사무실		○참가접수, 등록, 안전점검 결과의 조회, 경매가격의 조정등을 위한 시설
성능점검ㆍ 검사시설	50이상	○핏트 또는 리프트(0.8m×10m, 인상능력 3톤이상) ○휠밸런서 ○압력측정기(0～70㎏/㎝이상) ○카레이지작키(인상능력 1.5톤이상) ○전류시험기(0～±60A) ○타이어게이지(0～84㎏/㎝)