[별표 28] 자동차폐차영업소시설기준(제140조제1항관련)
구분		확보기준
대지(33제곱미터이상의 사무실을 포함하여야 한다)		300㎡이상
장비	중량기(계량능력 10톤이상) 고철운반용자동차(최대적재량 2톤이상) 지게차(인양능력 3.5톤이상)	1식이상 1대이상 1대이상
주 : 폐차영업소에서는 자동차를 폐차할 수 없으며, 폐차의뢰의 접수 및 폐차의 수집에 전용하여야 한다.