■ 전기사업법 시행규칙 [별표 3] <개정 2013.3.23>
표준전압ㆍ표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)
1. 표준전압 및 허용오차
표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내
2. 표준주파수 및 허용오차
표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내
3. 비고 제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.