[별표 4]<개정 2002.4.27> 교차로 주변의 연결로등의 설치제한거리(제6조제3호관련) (단위 : 미터)
구분	4차로 이상	2차로
교차로 영향권(변속차로, 회전차로등의 도류화시 설이 설치된 구역 또는 도류화시설의설치예정구 역)으로부터 연결로등 접속시설의 설치제한거리	60	45
비 고 1. 도류화되지 아니한 교차로에 대하여는 당해 관리청이 수립하는 도류화계획에 따라 교차로 영향권을 산출하여 당해 관리청의 확인을 받아야 한다. 다만, 도류화계획이 수립되지 아니한 경우에는 당해 교차로의 교통량, 대기차량의 길이, 감속거리 및 인지반응시간 등을 감안하여 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 교차로 영향권을 산출하여야 한다. 2. 교차로 주변의 영향권 및 설치제한거리 예시도