[별표 21] <개정 2012.12.10>

철도차량의 종류별 내구연한의 기준(제70조 관련)
종류별	내구연한
1. 고속철도차량 2. 일반철도차량 가. 디젤기관차 나. 전기기관차 다. 디젤동차 라. 전기동차 마. 객차 바. 화차 사. 특수차	30년 25년 30년 20년 25년 25년 30년 (황산 및 프로필렌 등의 화학물을 수송하는 조차는 25년) 철도차량 제작 당시 정한 기준